2006-02-20

CRS_Position, CRS_Hoehe, CRS_Lage in Parameter.xml sind mit den gültigen CRS-URNs der jeweiligen Kategorien zu befüllen.

CRS_PositionAmtlich, CRS_HoeheAmtlich, CRS_LageAmtlich in Parameter.xml sind jeweils mit der URN des amtlichen CRS der jeweiligen Kategorien zu befüllen. Diese werden in den AFIS-Standardausgaben ausschließlich ausgegeben. 

CRS_StreifenAmtlich in Parameter.xml ist mit der amtlichen Streifennummer zu befüllen, wenn diese in den Ausgaben als Präfix verwendet werden soll.

WMS_URL in Parameter.xml ist mit einem WMS-GetMap-Aufruf (HTTP-GetRequest) für die Übersichtsgrafik zu befüllen. Hierbei sind als Platzhalter vorzusehen: $$BBOX$$=BBOX-Wert. Achtung: SRS muss das amtliche Lage-CRS sein. Hinweis: Offen ist, woher der WMS weiss, wie er den Punkt mit einem roten Kreis markieren soll (ohne, dass zB SLD verwendet wird). 
 
Sollen die Punkte in einem geometrischen Bereich ausgegeben werden, so müssen ggf. zuerst die Punkte in dem Bereich mit einem Bestandsdatenauszug ermittelt werden. Die gefunden Punktkennungen sind dann für die Ermittelung von Punktnachweisen zu verwenden. HINWEIS: Das weicht von dem Ergebnis von der Emaildiskussion ab, da mir die Alternative, dass ich ein Gebiet angeben und dann willkürlich ein beliebiger Punkt ausgewäöhlt wird, wenig praxisnah vorkam. Dagegen ist der aktuelle Stand wesentlich sauberer auch wenn es genausowenig die eigentlich gewünschte Funktionalität bietet. Dafür muss man aber zuerst das Modell ändern.    

Optionen für Länderausgaben sind in diesem Schritt noch nicht umgesetzt worden, nur die Standardausgaben.
