# DesignRules

Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV)
version 2.1.0, 2024-10-01

>> SymbologyCatalog ALKIS-FB >> DesignRules

## DesignRules — Positionierungsregeln

ID | PNR | zusätzliche PNR | Anwendungsregel | Anwendung bei Signaturen
--- | --- | --- | --- | ---
DRU01100 | 1100 | formalisiert | Gras; Grünanlage; Grünfläche; Grünland; Rain; Garten; Gartenland; Gehölz, Latschenkiefer; Gebüsch Untertyp: regelmäßig Anordnung: (Abstand: 700, Zeilenabstand: 350, Versatz: 350) | 3413, 3421, 3472, 3601
DRU01101 | 1101 | formalisiert | Gras; Grünanlage; Grünfläche; Grünland; Rain; Garten; Gartenland; Gehölz, Latschenkiefer; Gebüsch Untertyp: zufällig Anordnung: (Abstand: 700, Zeilenabstand: 350, Versatz: 350, Dichte: 20) | 3413, 3421, 3472, 3601
DRU01102 | 1102 | formalisiert | Park; Spargel; Weingarten; Obststrauchplantage; Gehölz; Gehölz (bewuchs); Heide; Moor; Sumpf; Zustand nass; Fels; Steine, Schotter; Geröll; Düne; Sand; Sandbank; Eis, Firn; Schnee; Salzweide Untertyp: regelmäßig Anordnung: (Abstand: 1800, Zeilenabstand: 1000, Versatz: 900) | 3415, 3444, 3448, 3454, 3470, 3474, 3476, 3478, 3481, 3482, 3483, 3484, 3486, 3660
DRU01103 | 1103 | formalisiert | Park; Spargel; Weingarten; Obststrauchplantage; Gehölz; Gehölz (bewuchs); Heide; Moor; Sumpf; Zustand nass; Fels; Steine, Schotter; Geröll; Düne; Sand; Sandbank; Eis, Firn; Schnee Untertyp: zufällig Anordnung: (Abstand: 1800, Zeilenabstand: 1000, Versatz: 900, Dichte: 20) | 3415, 3444, 3448, 3454, 3470, 3474, 3476, 3478, 3481, 3482, 3483, 3484, 3486
DRU01104 | 1104 | formalisiert | Streuobstacker; Streuobstwiese; Hopfen; Baumschule; Obstplantage; Obstbaumplantage; Wald; Baumbestand, Laubholz; Wald, Laubholz; Baumbestand, Nadelholz; Wald, Nadelholz; Baumbestand, Laub- und Nadelholz; Laubwald mit Nadelholz; Nadelwald mit Laubholz; Wald, Laub- und Nadelholz; Unland/Vegetationslose Fläche; Vegetationslose Fläche; Vegetationslose Fläche, sonstiges Oberflächenmaterial; Korbweide; Reet; Felsen, RBA Fläche; Weihnachtsbaumkultur; Kurzumtriebsplantage Untertyp: regelmäßig Anordnung: (Abstand: 2400, Zeilenabstand: 2200, Versatz: 1200) | 3440, 3441, 3442, 3446, 3450, 3452, 3456, 3458, 3460, 3462, 3480, 3607, 3609, 3627, 3661, 3662
DRU01105 | 1105 | formalisiert | Streuobstacker; Streuobstwiese; Hopfen; Baumschule; Obstplantage; Obstbaumplantage; Wald; Baumbestand, Laubholz; Wald, Laubholz; Baumbestand, Nadelholz; Wald, Nadelholz; Baumbestand, Laub- und Nadelholz; Laubwald mit Nadelholz; Nadelwald mit Laubholz; Wald, Laub- und Nadelholz; Unland/Vegetationslose Fläche; Vegetationslose Fläche; Vegetationslose Fläche, sonstiges Oberflächenmaterial; Korbweide; Reet; Felsen, RBA Fläche Untertyp: zufällig Anordnung: (Abstand: 2400, Zeilenabstand: 2200, Versatz: 1200, Dichte: 20) | 3440, 3441, 3442, 3446, 3450, 3452, 3456, 3458, 3460, 3462, 3480, 3607, 3609, 3627
DRU01106 | 1106 | formalisiert | Hafenbecken; Meer; Priel; Stehendes Gewässer; Stehendes Gewässer, nicht ständig Wasser führend; Teich; Teich, nicht ständig Wasser führend; Teich, trocken, versiegt; Untergeordnetes Gewässer; Untergeordnetes Gewässer, nicht ständig Wasser führend; Untergeordnetes Gewässer, trocken, versiegt; Untergeordnetes Gewässer, verrohrt, unterirdisch, bedeckt; Untergeordnetes Gewässer, verdolt; Kanal im Bau Untertyp: regelmäßig Anordnung: (Abstand: 1000, Zeilenabstand: 300, Versatz: 500) | 3490
DRU01107 | 1107 | formalisiert | Hafenbecken; Meer; Priel; Stehendes Gewässer; Stehendes Gewässer, nicht ständig Wasser führend; Teich; Teich, nicht ständig Wasser führend; Teich, trocken, versiegt; Untergeordnetes Gewässer; Untergeordnetes Gewässer, nicht ständig Wasser führend; Untergeordnetes Gewässer, trocken, versiegt; Untergeordnetes Gewässer, verrohrt, unterirdisch, bedeckt; Untergeordnetes Gewässer, verdolt; Kanal im Bau Untertyp: zufällig Anordnung: (Abstand: 1000, Zeilenabstand: 300, Versatz: 500, Dichte: 20) | 3490
DRU01108 | 1108 | formalisiert | Röhricht, Schilf Untertyp: regelmäßig Anordnung: (Abstand: 800, Zeilenabstand: 700, Versatz: 400) | 3603
DRU01109 | 1109 | formalisiert | Röhricht, Schilf Untertyp: zufällig Anordnung: (Abstand: 800, Zeilenabstand: 700, Versatz: 400, Dichte: 20) | 3603
DRU01110 | 1110 | formalisiert | Zierfläche Untertyp: regelmäßig Anordnung: (Abstand: 700, Zeilenabstand: 600, Versatz: 350) | 3605
DRU01111 | 1111 | formalisiert | Zierfläche Untertyp: zufällig Anordnung: (Abstand: 700, Zeilenabstand: 600, Versatz: 350, Dichte: 20) | 3605
DRU01112 | 1112 | formalisiert | Umlegung; Sanierung; Flurbereinigung Untertyp: regelmäßig Anordnung: (Abstand: 300, Zeilenabstand: 150, Versatz: 150) | 3631
DRU01113 | 1113 | formalisiert | Kirche; Kapelle; Anflugbefeuerung; Wasserfall; Stromschnelle; Wehr; Sicherheitstor; Sperrwerk; Fischtreppe Untertyp: Einzeln Anordnung: Ausgerichtete Einzelsignatur (evtl. skaliert) Symbolausrichtung: Der Umringsgeometrie bzw. der Örtlichkeit angepasst | 2526, 3316, 3318, 3573, 3592, 3593, 3595, 3615, 3617, 3653
DRU01115 | 1115 | formalisiert | Fließgewässer, Hafenbecken, stehendes Gewässer Linien, die Gewässerflächen trennen, werden nicht dargestellt. |
DRU02001 | 2001 | formalisiert | Rohrleitung, Pipeline; Rohrleitung, Pipeline, aufgeständert, unter der Erdoberfläche, unter der Wasseroberfläche Linienart(en): 2002, 2523 Anordnung: (Einzug: 3000, Abstand (wiederholend): 3000, Versatz zur Bezugslinie: 0) | 3579
DRU02002 | 2002 | formalisiert | Förderband, Bandstraße; Förderband, Bandstraße, aufgeständert, unter der Erdoberfläche, unter der Wasseroberfläche Linienart(en): 2504, 2521 Anordnung: (Einzug: 1500, Abstand (wiederholend): 1500, Versatz zur Bezugslinie: 0) | 3585
DRU02003 | 2003 | formalisiert | Höckerlinie Linienart(en): 2002 Anordnung: (Einzug: 1250, Abstand (wiederholend): 1250, Versatz zur Bezugslinie: 0) Symboldarstellung: wiederholend | 3636
DRU02004 | 2004 | formalisiert | Luftseilbahn, Großkabinenbahn; Kabinenbahn, Umlaufseilbahn; Sessellift; Ski-, Schlepplift; Materialseilbahn; Straßenbahn, Gleis; Straßenbahn, Gleis, unter der Erdoberfläche; Straßenbahn, Gleis, aufgeständert; Bergbahn, Seilbahn, Gleis; Bergbahn, Seilbahn, Gleis, unter der Erdoberfläche; Bergbahn, Seilbahn, Gleis, aufgeständert; Standseilbahn, Gleis; Standseilbahn, Gleis, unter der Erdoberfläche; Standseilbahn, Gleis, aufgeständert Linienart(en): 2001, 2525, 2300, 2301 Anordnung: (Einzug: 1600, Abstand (wiederholend): 1600, Versatz zur Bezugslinie: 0) | 3642, 3643, 3645, 3646, 3647, 3648
DRU02005 | 2005 | formalisiert | Schwebebahn; Magnetschwebebahn, Gleis; Magnetschwebebahn, Gleis, unter der Erdoberfläche; Magnetschwebebahn, Gleis, aufgeständert Linienart(en): 2001, 2300, 2301, 2525 Anordnung: (Einzug: 2000, Abstand (wiederholend): 2000, Versatz zur Bezugslinie: 0) | 3644, 3649
DRU02006 | 2006 | formalisiert | Zahnradbahn, Gleis; Zahnradbahn, Gleis, unter der Erdoberfläche; Zahnradbahn, Gleis, aufgeständert Linienart(en): 2525, 2300, 2301 Anordnung: (Einzug: 800, Abstand (wiederholend): 800, Versatz zur Bezugslinie: 0) | 3647
DRU02007 | 2007 | formalisiert | Wehr Linienart(en): 2003 Anordnung: (Einzug: 100, Abstand (wiederholend): 200, Versatz zur Bezugslinie: 0) | 3650
DRU02008 | 2008 | formalisiert | Hecke; Gebüsch Anordnung: (Einzug: 73, Abstand (wiederholend): 600, Versatz zur Bezugslinie: 0) | 3601
DRU02009 | 2009 | formalisiert | Heckenkante, rechts Anordnung: (Einzug: 300, Abstand (wiederholend): 600, Versatz zur Bezugslinie: -110) | 3601
DRU02010 | 2010 | formalisiert | Heckenkante, links Anordnung: (Einzug: 300, Abstand (wiederholend): 600, Versatz zur Bezugslinie: 110) | 3601
DRU02011 | 2011 | formalisiert | Heckenmitte Anordnung: (Einzug: 300, Abstand (wiederholend): 600, Versatz zur Bezugslinie: 110 (alternierend)) | 3601
DRU02012 | 2012 | formalisiert | Heckenmitte Anordnung: (Einzug: 300, Abstand (wiederholend): 600, Versatz zur Bezugslinie: 110 (alternierend)) | 3601
DRU02013 | 2013 | formalisiert | Baumreihe, Laubholz; Baumreihe, Nadelholz Anordnung: (Einzug: 186, Abstand (wiederholend): 1000, Versatz zur Bezugslinie: 0) | 3458, 3460
DRU02014 | 2014 | formalisiert | Korbweide Anordnung: (Einzug: 154, Abstand (wiederholend): 1000, Versatz zur Bezugslinie: 0) | 3607
DRU02015 | 2015 | formalisiert | Wasserfall Anordnung: (Einzug: 0, Abstand (wiederholend): 280, Versatz zur Bezugslinie: -70) | 3651
DRU02016 | 2016 | formalisiert | Damm, Wall, Deich; Wallmitte Linienart(en): 2620 Anordnung: (Einzug: 365, Abstand (wiederholend): 600, Versatz zur Bezugslinie: 0) | 3632
DRU02017 | 2017 | formalisiert | Wallkante, rechts Linienart(en): 2620 Anordnung: (Einzug: 365, Abstand (wiederholend): 600, Versatz zur Bezugslinie: -170) | 3632
DRU02018 | 2018 | formalisiert | Wallkante, links Linienart(en): 2620 Anordnung: (Einzug: 365, Abstand (wiederholend): 600, Versatz zur Bezugslinie: 170) | 3632
DRU02019 | 2019 | formalisiert | Knick; Knickmitte Linienart(en): 2620 Anordnung: (Einzug: 290, Abstand (wiederholend): 600, Versatz zur Bezugslinie: 0) | 3601
DRU02020 | 2020 | formalisiert | Knickkante, rechts Linienart(en): 2620 Anordnung: (Einzug: 290, Abstand (wiederholend ): 600, Versatz zur Bezugslinie: -170) | 3601
DRU02021 | 2021 | formalisiert | Knickkante, links Linienart(en): 2620 Anordnung: (Einzug: 290, Abstand (wiederholend ): 600, Versatz zur Bezugslinie: 170) | 3601
DRU02022 | 2022 | formalisiert | Graben mit Wall, rechts; Graben mit Knick, rechts Linienart(en): 2620 Anordnung: (Einzug: AE/2, Abstand: 0, Versatz zur Bezugslinie: -130) | 3488
DRU02023 | 2023 | formalisiert | Graben mit Wall, links; Graben mit Knick, links Linienart(en): 2620 Anordnung: (Einzug: AE/2, Abstand: 0, Versatz zur Bezugslinie: 130) | 3488
DRU02024 | 2024 | formalisiert | Graben mit Knick, rechts Linienart(en): 2620 Anordnung: (Einzug: 290, Abstand (wiederholend): 600, Versatz zur Bezugslinie: -340) | 3601
DRU02025 | 2025 | formalisiert | Graben mit Knick, links Linienart(en): 2620 Anordnung: (Einzug: 290, Abstand (wiederholend): 600, Versatz zur Bezugslinie: 340) | 3601
DRU02026 | 2026 | formalisiert | Felsen, Felsblock, Felsnadel Anordnung: (Einzug: 171, Abstand (wiederholend): 800, Versatz zur Bezugslinie: 0) | 3634
DRU02027 | 2027 | formalisiert | Das Symbol ist in der Mitte zwischen Anfangs- und Endpunkt (Mittelpunkt) und auf die Achse im Mittelpunkt des linienförmigen REOs zu platzieren. Die Ausrichtung ist in Richtung des REOs im Mittelpunkt des REOs. | 3562
DRU02028 | 2028 | formalisiert | Untergeordnetes Gewässer; Untergeordnetes Gewässer, verrohrt, unterirdisch, bedeckt; Untergeordnetes Gewässer, verdolt; Untergeordnetes Gewässer, nicht ständig Wasser führend; Untergeordnetes Gewässer, trocken, versiegt; Graben, Fleet, Bach; Graben, Fleet, Bach, verrohrt, unterirdisch, bedeckt; Graben, Fleet, Bach, verdolt; Graben, Fleet, Bach, nicht ständig Wasser führend; Grabenkante links; Grabenkante links, nicht ständig Wasser führend Linienart(en): 2592, 2593, 2560 Anordnung: (Einzug: AE/2, Abstand: 0, Versatz zur Bezugslinie: 160) | 3490, 3488, 3619, 3621
DRU02029 | 2029 | formalisiert | Grabenkante rechts; Grabenkante rechts, nicht ständig Wasser führend Linienart(en): 2592, 2593 Anordnung: (Einzug: AE/2, Abstand: 0, Versatz zur Bezugslinie: -160) | 3488, 3621
DRU02030 | 2030 | formalisiert | Zaun Linienart(en): 2002 Anordnung: (Einzug: 1000, Abstand: 1000, Versatz zur Bezugslinie: 0 (alternierend)) | 3580
DRU02032 | 2032 | formalisiert | Zaun Linienart(en): 2002 Anordnung: (Einzug: 1000, Abstand: 1000, Versatz zur Bezugslinie: 0 (alternierend)) | 3580
DRU02113 | 2113 | formalisiert | Baumreihe, Laub- und Nadelholz Anordnung: (Einzug: 186, Abstand (wiederholend): 2000, Versatz zur Bezugslinie: 0) | 3458
DRU02119 | 2119 | formalisiert | Knick; Knickmitte Linienart(en): 2620 Anordnung: (Einzug: 590, Abstand (wiederholend): 600, Versatz zur Bezugslinie: 0) | 3632
DRU02120 | 2120 | formalisiert | Knickkante, rechts Linienart(en): 2620 Anordnung: (Einzug: 590, Abstand (wiederholend): 600, Versatz zur Bezugslinie: -170) | 3632
DRU02121 | 2121 | formalisiert | Knickkante, links Linienart(en): 2620 Anordnung: (Einzug: 590, Abstand (wiederholend): 600, Versatz zur Bezugslinie: 170) | 3632
DRU02122 | 2122 | formalisiert | Graben mit Wall, rechts Linienart(en): 2620 Anordnung: (Einzug: 365, Abstand (wiederholend): 600, Versatz zur Bezugslinie: -340) | 3632
DRU02123 | 2123 | formalisiert | Graben mit Wall, links Linienart(en): 2620 Anordnung: (Einzug: 365, Abstand (wiederholend): 600, Versatz zur Bezugslinie: 340) | 3632
DRU02124 | 2124 | formalisiert | Graben mit Knick, rechts Linienart(en): 2620 Anordnung: (Einzug: 590, Abstand (wiederholend): 600, Versatz zur Bezugslinie: -340) | 3632
DRU02125 | 2125 | formalisiert | Graben mit Knick, links Linienart(en): 2620 Anordnung: (Einzug: 590, Abstand (wiederholend): 600, Versatz zur Bezugslinie: 340) | 3632
DRU02213 | 2213 | formalisiert | Baumreihe, Laub- und Nadelholz Anordnung: (Einzug: 1186, Abstand (wiederholend): 2000, Versatz zur Bezugslinie: 0) | 3460
DRU02214 | 2214 | formalisiert | Widerlager Anordnung: Die gestrichelten Linien der Brücke werden durch die Linien der Widerlager ersetzt. | 1530
DRU02215 | 2215 | formalisiert | Die Linie ist auf die Skelettachse der Fläche zu platzieren. | Damm, Wall Deich Wallmitte (flächenförmig modelliert)
DRU02216 | 2216 | formalisiert | Die Linie ist auf die Skelettachse der Fläche zu platzieren. | Damm, Wall Deich Wallmitte (flächenförmig modelliert)
DRU02217 | 2217 | formalisiert | besondere Flurstücksgrenze Anordnung: Die Linie der Flurstücksgrenze werden durch die Linie der besonderen Flurstücksgrenze ersetzt. | 2028, 2029,
DRU02218 | 2218 | formalisiert | besondere Gebäudelinie Anordnung: Die Linie des Gebäudes, des Bauteils oder des Bauwerks werden durch die Linie der besonderen Gebäudelinie ersetzt. |
DRU03001 | 3001 | formalisiert | Grenzpunkt, Besondere Punktnummer; Grenzpunkt, Besondere Punktnummer - Abweichender Rechtszustand Anordnung: (Textposition: 106 106, Bezugspunkt: linksbündig Basis) | 4071, 4072
DRU03002 | 3002 | formalisiert | Lagebezeichnung mit Hausnummer (bezieht sich auf Gebäude); Lagebezeichnung mit Hausnummer (bezieht sich auf Flurstück); Lagebezeichnung mit Pseudonummer; Lagebezeichnung mit Pseudonummer und laufender Nummer Anordnung: (Textposition: AE/2 190, Bezugspunkt: Zentrisch Mitte) | 4070
DRU03003 | 3003 | formalisiert | Förderanlage; Kraftwerk; Betriebsfläche Versorgungsanlage, Elektrizität; Bergbaubetrieb; Tagebau, Grube, Steinbruch; Bahnverkehrsanlage Anordnung: (Textposition: 0 -700, Bezugspunkt: zentrisch Mitte) | 4140, 4141
DRU03004 | 3004 | formalisiert | Erdkabel; Spannungsebene; Untergeordnetes Gewässer, verdolt; Graben, Fleet, Bach, verdolt Anordnung: (Textposition: AE/2 -190, Bezugspunkt: zentrisch Mitte) | 4070
DRU03005 | 3005 | formalisiert | Historische Mauer; Sonstige historische Mauer; Stadtmauer Anordnung: (Textposition: AE/2 290, Bezugspunkt: zentrisch Mitte) | 4070
DRU03006 | 3006 | formalisiert | Heilquelle; Gasquelle, Mofette Anordnung: (Textposition: 700 0, Bezugspunkt: zentrisch Mitte) | 4073
DRU03007 | 3007 | formalisiert | Brunnen; Besonderer topographischer Punkt; Ortsdurchfahrtsstein Anordnung: (Textposition: 500 0, Bezugspunkt: zentrisch Mitte) | 4073, 4070, 4104
DRU03008 | 3008 | formalisiert | Quelle Anordnung: (Textposition: 550 0, Bezugspunkt: zentrisch Mitte) | 4103
DRU03009 | 3009 | formalisiert | Anordnung: (Textposition: 0 -290, Bezugspunkt: zentrisch Mitte) | 4090
DRU03010 | 3010 | formalisiert | Wasserspiegelhöhe Anordnung: (Textposition: -350 0, Bezugspunkt: rechtsbündig Mitte) | 4102
DRU03011 | 3011 | formalisiert | Musterstück; Landesmusterstück; Vergleichsstück Anordnung: (Textposition: -900 0, Bezugspunkt: zentrisch Mitte) | 4149
DRU03012 | 3012 | formalisiert | Nummer des Grabloches Anordnung: (Textposition: 900 0, Bezugspunkt: zentrisch Mitte) | 4106, 4114
DRU03013 | 3013 | formalisiert | Autofährverkehr; Autofährverkehr, Eisenbahnfährverkehr; Eisenbahnfährverkehr; Personenfährverkehr Anordnung: (Textposition: AE/2 340, Bezugspunkt: zentrisch Mitte) | 4103
DRU03015 | 3015 | formalisiert | Einrichtung in öffentlichen Bereichen, Kilometerangabe; Einrichtung für den Schiffsverkehr, Kilometerangabe Anordnung: (Textposition: 500 0, Bezugspunkt: linksbündig Mitte) | 4101
DRU03016 | 3016 | formalisiert | Anordnung: (Symbolposition: 0 250, Bezugspunkt: zentrisch Mitte) |
DRU03017 | 3017 | formalisiert | Bahnverkehrsanlage Anordnung: (Textposition: 0 -250, Bezugspunkt: zentrisch Mitte) |
DRU03018 | 3018 | formalisiert | Bahnverkehrsanlage Anordnung: (Symbolposition: 0 350, Bezugspunkt: zentrisch Mitte) |
DRU03019 | 3019 | formalisiert | Bahnverkehrsanlage Anordnung: (Textposition: 0 -350, Bezugspunkt: zentrisch Mitte) |
DRU03020 | 3020 | formalisiert | Anordnung: (Symbolposition: 0 500, Bezugspunkt: zentrisch Mitte) |
DRU03021 | 3021 | formalisiert | Anordnung: (Textposition: 0 -500, Bezugspunkt: zentrisch Mitte) |
DRU03022 | 3022 | formalisiert | Anordnung: (Textposition: 0 -800, Bezugspunkt: zentrisch Mitte) |
DRU03025 | 3025 | formalisiert | Anordnung: (Textposition: 0 700, Bezugspunkt: zentrisch Mitte) |
DRU03028 | 3028 | formalisiert | Anordnung: (Symbolposition: 0 175, Bezugspunkt: zentrisch Mitte) |
DRU03029 | 3029 | formalisiert | Anordnung: (Textposition: 0 -175, Bezugspunkt: zentrisch Mitte) |
DRU04002 | 4002 | formalisiert | Mauerkante, links; Stützmauer, links Linienart(en): 2510 Anordnung: (Versatz zur Bezugslinie: 75) |
DRU04003 | 4003 | formalisiert | Mauerkante, rechts; Stützmauer, rechts; Ufermauer, Kaimauer Linienart(en): 2510 Anordnung: (Versatz zur Bezugslinie: -75) |
DRU04004 | 4004 | formalisiert | Grabenkante, rechts; Grabenkante, rechts, nicht ständig Wasser führend; Grabenkante, rechts, trocken, versiegt Linienart(en): 2592, 2593, 2595 Anordnung: (Versatz zur Bezugslinie: -70) | 3488, 3621
DRU04005 | 4005 | formalisiert | Grabenkante, links; Grabenkante, links, nicht ständig Wasser führend; Grabenkante, links, trocken, versiegt Linienart(en): 2592, 2593, 2595 Anordnung: (Versatz zur Bezugslinie: 70) | 3488, 3621
DRU04006 | 4006 | formalisiert | Wallkante, links; Knickkante, links Linienart(en): 2620 Anordnung: (Versatz zur Bezugslinie: 170) | 3632
DRU04007 | 4007 | formalisiert | Wallkante, rechts; Knickkante, rechts Linienart(en): 2620 Anordnung: (Versatz zur Bezugslinie: -170) | 3632
DRU04008 | 4008 | formalisiert | Graben mit Wall, links; Graben mit Knick, links Linienart(en): 2620 Anordnung: (Versatz zur Bezugslinie: 340) | 3488, 3632
DRU04009 | 4009 | formalisiert | Graben mit Wall, rechts; Graben mit Knick, rechts Linienart(en): 2620 Anordnung: (Versatz zur Bezugslinie: -340) | 3488, 3632
DRU05000 | 5000 |  | Treppe, Freitreppe Die Schraffen der Treppe sollen ausgehend von der Treppenunterkante verlaufen. Linienart(en): 2507 |
DRU05001 | 5001 | formalisiert | Böschung, Kliff Linienart(en): 2531 |
DRU05006 | 5006 | formalisiert | Klassenflächengrenze Die Positonierungsregel wählt zu einem gegebenen AX_Bodenschaetzungs REO die Anteile des Umrings aus, die an kein weiteres AX_Bodenschaetzungs REO grenzen. | 2703
DRU05008 | 5008 | formalisiert | Klassenflächengrenze Die Positonierungsregel wählt zu einem gegebenen AX_Bodenschaetzungs REO die Anteile des Umrings aus, die an ein weiteres AX_Bodenschaetzungs REO grenzen und die Klassenzeichen sich innerhalb eines Ordnungsmerkmals unterscheiden. | 2703
DRU05009 | 5009 | formalisiert | Klassenabschnittsgrenze Die Positonierungsregel wählt zu einem gegebenen AX_Bodenschaetzungs REO die Anteile des Umrings aus, wenn die erste Wertezahlen unterschiedlich ist. | 2705
DRU05010 | 5010 | formalisiert | Sonderflächengrenze Die Positonierungsregel wählt zu einem gegebenen AX_Bodenschaetzungs REO die Anteile des Umrings aus, bei denen die zweite Wertzahl unterschiedlich ist oder die zweite Wertzahl gleich ist und beide Flächen vom selben bestimmenden Grabloch beschrieben werden. | 2707
DRU05011 | 5011 |  | Rolltreppe Die Schraffen der Treppe sollen ausgehend von der Treppenunterkante verlaufen. Linienart(en): 2507 |
DRU05012 | 5012 |  | Rolltreppe Die Schraffen der Treppe sollen ausgehend von der Treppenunterkante verlaufen. Linienart(en): 2507 |