DesignRules
===========
Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der LÃ¤nder der Bundesrepublik Deutschland (AdV)
2.0.0, 2021-12-31
:compact: 1
:frame: all
:listdef-labeled.style: horizontal
:caption:


+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
<script type="text/javascript">
/*<![CDATA[*/

/* get direct tr descendants of table */
function getDirectTr (table) {
   var result = [];
   var rows = table.getElementsByTagName('tr') ;
   for (var i = 0; i < rows.length; i++) {
      var row = rows[i];
      if (row.parentElement.parentElement === table) {
         result.push(row);
      }
   }   
   return result;
}

function altrows(firstcolor,secondcolor,headercolor)
{
   var tableElements = document.getElementsByTagName('table') ;
   var n = tableElements.length

   for(var j = 0; j < tableElements.length; j++)
   {
      var table = tableElements[j] ;
      var hasHeader = table.getElementsByTagName('thead').length > 0;

      //var rows = table.getElementsByTagName('tr') ;
      var rows = getDirectTr(table) ;
      var nnn = 0
      var seq = 0

      for(var i = 0; i < rows.length;)
      {
          // proof that we are not having a tr node of an embedded table
          if (rows[i].sectionRowIndex < seq) {
             i++;
             continue;
          }
          seq = rows[i].sectionRowIndex;
          
          
          var rsp = rows[i].firstElementChild.getAttribute('rowspan');
          if (rsp == null) {rsp = 1;}
          var isHeader = rows[i].getElementsByClassName('header').length > 0;

          if (isHeader || (i == 0 && hasHeader)) {
             for (k = 0; k < rsp; k++) {
                rows[i].style.backgroundColor = headercolor;
                i++
             }
             nnn =  0
          } else {
             for (k = 0; k < rsp; k++) {
                if (nnn%2 == 0) {
                    rows[i].style.backgroundColor = firstcolor;
                } else {
                    rows[i].style.backgroundColor = secondcolor;
                }
                i++
             }
             nnn++
          }
      }
   }
}

document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(){altrows("#ffffff", "#f0f0f0", "#e0e0e0")}, false);

/*]]>*/
</script>
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

   

[large]#>> link:../SymbologyCatalog.html[SymbologyCatalog 'ATKIS-SK25'] >> DesignRules#

== DesignRules -- Positionierungsregeln

[width="100%",align="left",options="header",cols="2,1,4,10a,6a"]
|=============================
|ID |PNR |zusätzliche PNR |Anwendungsregel |Anwendung bei Signaturen

|[[DRU00101]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00101[DRU00101] 
|101 
|__formalisert__ 
|Die Schrift ist zentrisch in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen.
       
|Schrift in Fläche platzieren 

|[[DRU00102]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00102[DRU00102] 
|102 
|__formalisert__ 
|Die Schrift ist vom punktförmigen REO aus um 2mm nach rechts und um 2mm nach oben +
mit dem Schriftbezugspunkt links unten zu platzieren. +
       
|Schriften zu punktförmig modellierten Objekten 

|[[DRU00103]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00103[DRU00103] 
|103 
|__formalisert__ 
|Die Schrift ist von der rechten oberen Ecke der Boundingbox des REO um 1mm nach rechts +
und um 1mm nach oben mit dem Bezugspunkt links unten zu platzieren. +
       
|Namen oder Schriftzusätze zu linien- oder flächenförmig modellierten +
     Objekten (meist geringer geometrischer Ausdehnung) 

|[[DRU00104]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00104[DRU00104] 
|104 
|__formalisert__ 
|Die Schrift ist vom punktförmigen REO aus um 2mm nach rechts mit dem Schriftbezugspunkt links unten zu platzieren.
       
|Beschriftung von Wasserspiegelhöhe 

|[[DRU00105]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00105[DRU00105] 
|105 
|__formalisert__ 
|Die Schrift ist vom punktförmigen REO aus um 6mm nach rechts und um 6mm nach oben mit dem +
Schriftbezugspunkt Mitte-Mitte zu platzieren.
       
|Nummer des Autobahnknotens (punktförmig modelliert) 

|[[DRU00106]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00106[DRU00106] 
|106 
|__formalisert__ 
|Das Symbol ist vom punktförmigen REO aus um 6mm nach rechts und um 6mm nach oben zu platzieren. +
       
|Symbol für die Nummer des Autobahnknoten (punktförmig modelliert) 

|[[DRU00107]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00107[DRU00107] 
|107 
|__formalisert__ 
|Die Schrift ist vom punktförmigen REO aus um 6mm nach rechts und um 2mm nach unten mit dem +
Schriftbezugspunkt links oben zu platzieren. +
       
|Name des Autobahnknotens (punktförmig modelliert) 

|[[DRU00110]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00110[DRU00110] 
|110 
| 
|Alle benachbarten REOs derselben Signaturregel verbinden.
       
|{nbsp} 

|[[DRU00111]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00111[DRU00111] 
|111 
| 
|1. Musterlänge = Strichlänge + Lückenlänge +
2. Anzahl der Muster: (int) {(Gesamtlänge der zu bemusternden Linie - Lücke am Anfang - Lücke am Ende) / Musterlänge} +
3. Rest =  (Gesamtlänge der zu bemusternden Linie - Lücke am Anfang - Lücke am Ende) - Anzahl der Muster * Musterlänge +
4. Wenn Rest > Musterlänge/2: Anzahl der Muster um 1 erhöhen +
5. Musterlänge_neu =  (Gesamtlänge der zu bemusternden Linie - Lücke am Anfang - Lücke am Ende) / Anzahl der Muster +
       
|Musterausgleich von Linienmuster 

|[[DRU00112]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00112[DRU00112] 
|112 
|__formalisert__ 
|Die Linie ist auf die Skelettachse der Fläche zu platzieren. +
       
|Skelettachse zu Stützmauer, Staumauer, Spundwand, Staudamm, +
     Wehr (flächenförmig modelliert) 

|[[DRU00113]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00113[DRU00113] 
|113 
|__formalisert__ 
|Das Symbol ist in der Mitte zwischen Anfangs- und Endpunkt (Mittelpunkt) und auf die Achse +
im Mittelpunkt des linienförmigen REOs zu platzieren. Die Ausrichtung ist in Richtung des REOs +
im Mittelpunkt des REOs. +
       
|Symbole von Personen-, Auto- oder Bahnfähren auf Fährlinie 

|[[DRU00114]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00114[DRU00114] 
|114 
|__formalisert__ 
|Die Schrift ist zentrisch auf das REO zu setzen. +
       
|Schrift von Landschaften, Gewannen +
     (punktförmig modelliert) 

|[[DRU00115]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00115[DRU00115] 
|115 
|__formalisert__ 
|Die Richtung des Symbols ist in Richtung des darunter liegenden oder angrenzenden Gewässers -100 gon. +
       
|Symbol Schiffshebewerk (punktförmig modelliert) 

|[[DRU00122]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00122[DRU00122] 
|122 
|__formalisert__ 
|Die Richtung des Symbols ist in Richtung des darunter liegenden oder angrenzenden Gewässers +
-100gon (also stromaufwärts). +
       
|Symbol Siel, Sperrwerk, Schöpfwerk (punktförmig modelliert) 

|[[DRU00129]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00129[DRU00129] 
|129 
|__formalisert__ 
|Das Symbol ist jeweils auf den Anfangs- und Endpunkt des REOs zu platzieren. Die Richtung des Symbols im Anfangspunkt entspricht der Anfangsrichtung des REOs - 100gon, die Richtung des Symbols im Endpunkt entspricht der Endrichtung des REOs + 100gon.
       
|Symbol Durchlass (Sickerstrecke linienförmig modelliert) 

|[[DRU00133]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00133[DRU00133] 
|133 
|__formalisert__ 
|Die Ausrichtung des Symbols ist in Richtung der darunter liegenden Bahnstrecke -100gon. +
       
|Symbol Bahnhof oder Haltestelle (punktförmig modelliert) 

|[[DRU00136]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00136[DRU00136] 
|136 
| 
|Die Spitze des Symbols zeigt in Richtung der Gewässerachse des Gewässers, für dessen Kilometrierung +
das REO erfasst ist. +
       
|Symbol Kilometerstein an Gewässern 

|[[DRU00140]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00140[DRU00140] 
|140 
| 
|Alle benachbarten REOs derselben Ableitungsregel und mit demselben Namen verbinden.
       
|{nbsp} 

|[[DRU00151]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00151[DRU00151] 
|151 
|__formalisert__ 
|Abstand Muster horizontal: 1100/100mm +
      Abstand Muster vertikal: 550/100mm +
      Versatz Muster untereinander: 100/100mm +
      Richtung des Musters: in Abtorfrichtung +
       
|Flächenmuster Torf 

|[[DRU00152]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00152[DRU00152] 
|152 
|__formalisert__ 
|Abstand Muster horizontal: 85/100mm +
      Abstand Muster vertikal: 42.5/100mm +
      Versatz Muster untereinander: 42.5/100mm +
       
|Flächenmuster Friedhof klein 

|[[DRU00153]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00153[DRU00153] 
|153 
|__formalisert__ 
|Abstand Muster horizontal: 170/100mm +
      Abstand Muster vertikal: 85/100mm +
      Versatz Muster untereinander: 85/100mm +
       
|Flächenmuster Friedhof groß 

|[[DRU00160]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00160[DRU00160] 
|160 
|__formalisert__ 
|Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen.
       
|Symbol in Fläche platzieren (Gebäude) 

|[[DRU00161]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00161[DRU00161] 
|161 
|__formalisert__ 
|Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen.
       
|Symbol in Fläche platzieren (IndustrieUndGewerbeflaeche, SportFreizeitUndErholungsflaeche) 

|[[DRU00162]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00162[DRU00162] 
|162 
|__formalisert__ 
|Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen.
       
|Symbol in Fläche platzieren (Bergbaubetrieb) 

|[[DRU00164]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00164[DRU00164] 
|164 
|__formalisert__ 
|Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen.
       
|Symbol in Fläche platzieren (BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung, SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung, BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe, Turm) 

|[[DRU00165]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00165[DRU00165] 
|165 
|__formalisert__ 
|Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen.
       
|Symbol in Fläche platzieren (Flugverkehr) 

|[[DRU00167]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00167[DRU00167] 
|167 
|__formalisert__ 
|Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen.
       
|Symbol in Fläche platzieren (Grenzuebergang, VorratsbehaelterSpeicherbauwerk) 

|[[DRU00170]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00170[DRU00170] 
|170 
|__formalisert__ 
|Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen.
       
|Symbol in Fläche platzieren (Transportanlage) 

|[[DRU00171]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00171[DRU00171] 
|171 
|__formalisert__ 
|Die Schrift ist zentrisch in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen.
       
|Schrift in Fläche platzieren (Schutzzone) 

|[[DRU00172]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00172[DRU00172] 
|172 
|__formalisert__ 
|Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen.
       
|Symbol in Fläche platzieren (Denkmalschutzrecht) 

|[[DRU00173]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00173[DRU00173] 
|173 
|__formalisert__ 
|Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen.
       
|Symbol in Fläche platzieren (Bauteil) 

|[[DRU00174]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00174[DRU00174] 
|174 
|__formalisert__ 
|Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen.
       
|Symbol in Fläche platzieren (StehendesGewaesser) 

|[[DRU00310]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00310[DRU00310] 
|310 
|__formalisert__ 
|Linie punktieren +
      Punktabstand Mitte-Mitte: 600/100mm +
      Lücke am Anfang: 0mm +
      Lücke am Ende: -600/100mm +
       
|Linienmuster Pipeline 

|[[DRU00311]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00311[DRU00311] 
|311 
|__formalisert__ 
|Linie punktieren +
      Punktabstand Mitte-Mitte: 300/100mm +
      Lücke am Anfang: 0mm +
      Lücke am Ende: -300/100mm +
       
|Linienmuster Bandstraße 

|[[DRU00312]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00312[DRU00312] 
|312 
|__formalisert__ 
|Linie punktieren +
      Punktabstand Mitte-Mitte: 400/100mm +
      Lücke am Anfang: 0mm +
      Lücke am Ende: -400/100mm +
       
|Linienmuster Seilbahn 

|[[DRU00313]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00313[DRU00313] 
|313 
|__formalisert__ 
|Auf den Anfangs- und Endpunkt des REO ist jeweils ein Querstrich symmetrisch und senkrecht +
zur Richtung des REOs im Anfangs- bzw. Endpunkt mit einer Liniengesamtlänge von 60/100mm zu setzen. +
       
|Querstriche am Anfang und Ende bei Sessel- und Skilift 

|[[DRU00315]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00315[DRU00315] 
|315 
|<<DRU00110,DRU00110>> <<DRU00111,DRU00111>> 
|Jeweils eine Linie am Anfang und Ende des flächenförmigen Dükers von einer Uferkontur +
zur gegenüberliegenden Uferkontur quer zur Fließrichtung des darunter liegenden Gewässers konstruieren. +
       
|Dükerverlauf (flächenförmig modelliert) 

|[[DRU00316]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00316[DRU00316] 
|316 
| 
|Das Symbol ist jeweils auf den Anfangs- und Endpunkt des REOs zu platzieren. Die Richtung des Symbols +
im Anfangspunkt entspricht der Anfangsrichtung des REOs -100gon, die Richtung des Symbols im Endpunkt +
entspricht der Endrichtung des REOs -100gon. +
       
|Symbol des Dükerschachtes (linienförmig modelliert) 

|[[DRU00317]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00317[DRU00317] 
|317 
| 
|Die Linien des Dükerschachts verlaufen in Fließrichtung des darunter liegenden flächenförmigen Gewässers. +
Die Linie ist parallel zur Gewässerkontur um 50/100mm nach außen versetzt. +
       
|Linie des Dükerschachtes (flächenförmig modelliert) 

|[[DRU00318]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00318[DRU00318] 
|318 
| 
|Die Linie entspricht der Geometrie der Linie nach PNR 317, sie ist am Anfang und Ende jeweils um 15/100mm verkürzt. +
       
|Decker des Dükerschachtes (flächenförmig modelliert) 

|[[DRU00319]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00319[DRU00319] 
|319 
|<<DRU00110,DRU00110>> 
|Am Linienanfang oder Linienende, das ist der Punkt, der im Gewässer liegt, wird die Liniensignatur +
nicht abgeschnitten, d.h. es erscheint ein Halbkreis. +
       
|Hafendamm, Mole + 

|[[DRU00320]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00320[DRU00320] 
|320 
|<<DRU00110,DRU00110>> <<DRU00111,DRU00111>> 
|In Digitalisierrichtung des REOs um 25/100mm nach rechts versetzt Querstriche senkrecht zum REO konstruieren +
mit einer Strichlänge von 50/100mm +
und einem Strichabstand von 50/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte). +
Lücke am Anfang: 10/100mm +
Lücke am Ende: -40/100mm +
       
|Böschungsschraffen von Staudamm (linienförmig modelliert) 

|[[DRU00321]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00321[DRU00321] 
|321 
|<<DRU00110,DRU00110>> <<DRU00111,DRU00111>> 
|Parallele Scharr von Linien der angegebenen SNR; Abstand der Linien 30/100mm (Linienmitte zu Linienmitte); +
Parallelität der Scharren senkrecht zur längsten gemessenen Kante zwischen Gewässerkontur und +
Staudamm (Staudammoberkante). Die Linien haben von der Flächenkontur keinen Abstand. +
Der Abstand zur Staudammoberkante beträgt 25/100mm. +
       
|Böschungsschraffen von Staudamm (flächenförmig modelliert) 

|[[DRU00322]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00322[DRU00322] 
|322 
|<<DRU00110,DRU00110>> <<DRU00111,DRU00111>> 
|Querstriche senkrecht zum REO und von dessen Achse weg konstruieren mit einer Strichlänge von 60/100mm +
und einem Strichabstand (Mitte-Mitte) von 55/100mm. Die Richtung der Querstriche ist vom REO aus +
gewässerabwärts bzw. weg von der angestauten Gewässerfläche. +
Beginn des ersten Querstriches (bezogen auf Strichmitte) ab dem Anfang des REO: 25/100mm +
Ende des letzten Querstriches (bezogen auf Strichmitte) vor dem Ende des REO: 25/100mm +
       
|Schraffen Wehr (linienförmig modelliert) 

|[[DRU00323]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00323[DRU00323] 
|323 
|<<DRU00110,DRU00110>> <<DRU00322,DRU00322>> 
|wie PNR 322, jedoch werden die Querstriche nicht zum flächenförmigen REO konstruiert, +
sondern zum nach PNR 112 erzeugten linienförmigen Präsentationsobjekt (Skelettachse der Fläche) +
       
|Schraffen Wehr (flächenförmig modelliert) 

|[[DRU00324]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00324[DRU00324] 
|324 
|<<DRU00110,DRU00110>> 
|   
Auf den Anfangs- und Endpunkt des REOs jeweils ein Symbol der angegebenen Symbolnummer platzieren. +
Die Richtung beider Symbole zeigen von der Achse des REOs aus gesehen in Fließrichtung. +
Die Richtung der Symbole wird wie folgt berechnet: +
      
* wenn die Digitalisierrichtung des REOs so verläuft, dass die Fließrichtung des darunterliegenden Gewässers +
links der Richtung vom Anfangs- zum Endpunkt des REOs liegt, dann hat das Symbol am Anfangspunkt des REO +
die Anfangsrichtung des REOs -100gon, die Richtung des Symbols im Endpunkt entspricht der Endrichtung des REOs. +
* wenn die Digitalisierrichtung des REO so verläuft, dass die Fließrichtung des darunterliegenden Gewässers +
rechts der Richtung vom Anfangs- zum Endpunkt des REOs liegt, dann hat das Symbol am Anfangspunkt des REO +
die Anfangsrichtung des REOs +200gon, die Richtung des Symbols im Endpunkt entspricht der Endrichtung des REOs +100gon. +
       
|Symbol Sicherheitstor (linienförmig modelliert) 

|[[DRU00326]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00326[DRU00326] 
|326 
|<<DRU00110,DRU00110>> 
|Die Geometrie des REO ist als Konstruktionslinie zu verwenden: Das REO ist Hypotenuse eines gleichschenkligen, +
rechtwinkligen Dreiecks. Die Dreiecksspitze zeigt stromaufwärts, bei Flutschleusen gegen die Flutrichtung. +
Die Katheten des so berechneten Dreiecks sind darzustellen. +
       
|Linie Siel (linienförmig modelliert) 

|[[DRU00327]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00327[DRU00327] 
|327 
| 
|Auf den Anfangs- und Endpunkt der nach PNR 326, 329 oder 330 konstruierten Linie ist jeweils ein Symbol +
der angegebenen Signaturnummer zu  platzieren. Die Richtung des Symbols im Anfangspunkt entspricht +
der Anfangsrichtung des REOs -100gon, die Richtung des Symbols im Endpunkt entspricht der Endrichtung des REOs. +
       
|Quadrat Siel (linienförmig modelliert) 

|[[DRU00328]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00328[DRU00328] 
|328 
|<<DRU00110,DRU00110>> <<DRU00327,DRU00327>> <<DRU00329,DRU00329>> 
|wie PNR 327, jedoch werden die Symbole nicht auf das flächenförmige REO bezogen konstruiert, +
sondern zum nach PNR 329 erzeugten linienförmigen Präsentationsobjekt. +
       
|Quadrat Siel (flächenförmig modelliert) 

|[[DRU00329]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00329[DRU00329] 
|329 
| 
|   
Bezogen auf die Fläche des REOs und des darunter liegenden Gewässers sind zwei Linien zu konstruieren
mit folgenden Eigenschaften: +
      
* Die zwei Linien sind Katheten eines gleichschenkligen, rechtwinkligen Dreiecks, dessen Basis quer,
d.h. senkrecht zur Fließrichtung, zum darunter liegenden Gewässer liegt. +
* Die Breite der Basis des Dreiecks entspricht der Breite Fläche des REOs, die quer,
d.h. senkrecht zur Fließrichtung, zum darunter liegenden Gewässer liegt. +
* Die Dreiecksspitze zeigt stromaufwärts, bei Flutschleusen gegen die Flutrichtung. +
* Die Katheten des so berechneten Dreiecks sind darzustellen. +
       
|Linien Siel (flächenförmig modelliert) 

|[[DRU00330]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00330[DRU00330] 
|330 
| 
|In die Fläche des REO ist eine Linie quer, d.h. senkrecht, zum darunter liegenden oder +
angrenzenden Gewässer zu konstruieren. Die Länge der Linie entspricht der Breite des darunter liegenden Gewässers. +
       
|Linie Sicherheitstor (flächenförmig modelliert) 

|[[DRU00335]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00335[DRU00335] 
|335 
| 
|Die Kontur des flächenförmigen REOs ist mit der angegebenen SNR zu zeichnen. +
Der am Spielfeld angrenzende Teil der Kontur ist nicht zu zeichnen. +
       
|Zuschauertribüne Kontur 

|[[DRU00340]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00340[DRU00340] 
|340 
| 
|Parallel zum REO ist jeweils links und rechts eine Linie im Abstand von 29/100mm zu zeichnen, +
die Anfangs- und Endpunkte der Parallelen sind jeweils zu verbinden. +
       
|Sprungschanze Rechteck 

|[[DRU00341]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00341[DRU00341] 
|341 
| 
|Das Symbol ist auf den Endpunkt des REO zu setzten. Die Richtung des Symbols entspricht +
der Endrichtung des REOs -100gon. +
       
|Sprungschanze Flügel 

|[[DRU00345]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00345[DRU00345] 
|345 
|<<DRU00110,DRU00110>> 
|Die Linie wird am Anfang und Ende jeweils um 12/100mm verkürzt. +
       
|Gradierwerk Decker 

|[[DRU00346]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00346[DRU00346] 
|346 
|<<DRU00110,DRU00110>> 
|Auf die Achse des REO sind parallele Linien im Winkel von 50gon zur REO-Achse +
im Abstand der Parallelen von 80/100mm zu setzen, senkrecht dazu eine weitere Parallelenschar. +
Es entsteht ein Kreuzmuster. Die Länge der Parallelen ist begrenzt bis zur Breite des mit SNR 22800 signaturierten REO. +
       
|Linienmuster Gradierwerk 

|[[DRU00347]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00347[DRU00347] 
|347 
|<<DRU00110,DRU00110>> 
|Muster sich im rechten Winkel kreuzender paralleler Linien. +
Linienabstand der Parallelen: 80/100mm +
Richtung einer Parallelenschar: 50gon gegenüber geographisch Nord nach Ost +
Referenzpunkt für das Muster: Kreuzungspunkt gekreuzter Linien liegt auf der Nord-West-Ecke des TK-Blattes +
       
|Flächenmuster Gradierwerk 

|[[DRU00350]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00350[DRU00350] 
|350 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 60/100mm und Strichabstand 60/100mm (Strichmitte-Strichmitte) +
links und rechts des REOs im Abstand von 15/100mm konstruieren. +
Die Lücke der Querstriche am Anfang und Ende beträgt 0mm. +
       
|Linienmuster des Ringwalls (links) 

|[[DRU00351]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00351[DRU00351] 
|351 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 60/100mm und Strichabstand 60/100mm (Strichmitte-Strichmitte) +
links und rechts des REOs im Abstand von 15/100mm konstruieren. +
Die Lücke der Querstriche am Anfang und Ende beträgt 0mm. +
       
|Linienmuster des Ringwalls (rechts) 

|[[DRU00352]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00352[DRU00352] 
|352 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zur Kontur Querstriche mit Strichlänge 60/100mm und Strichabstand 60/100mm (Strichmitte-Strichmitte) +
links der Kontur jeweils im Abstand von 15/100mm konstruieren. +
       
|Konturenmuster des Ringwalls (flächenförmig modelliert) (links) 

|[[DRU00353]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00353[DRU00353] 
|353 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zur Kontur Querstriche mit Strichlänge 60/100mm und Strichabstand 60/100mm (Strichmitte-Strichmitte) +
rechts der Kontur jeweils im Abstand von 15/100mm konstruieren. +
       
|Konturenmuster des Ringwalls (flächenförmig modelliert) (rechts) 

|[[DRU00354]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00354[DRU00354] 
|354 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO sind von der Achse des REO weg Striche mit einer Länge von 40/100mm alternierend links +
und rechts der Achse des REO zu zeichnen. +
Strichabstand: 180/100mm +
Lücke am Anfang: 90/100mm +
Lücke am Ende: -90/100mm +
       
|Linienmuster Zaun Querstriche 

|[[DRU00369]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00369[DRU00369] 
|369 
|<<DRU00110,DRU00110>> 
|Es sind zwei Linienzüge auf der Kontur der Fläche zu konstruieren: +
Diejenigen Teile der Flächenkontur, die in Richtung des/der REOs liegen, das/die eine Relation +
hatDirektUnten auf die Brücke hat/haben, sind als Brückenkontur darzustellen. +
       
|Brückenkontur +
     (Brücke flächenförmig modelliert) 

|[[DRU00370]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00370[DRU00370] 
|370 
|<<DRU00110,DRU00110>> 
|An den Anfangspunkt sind zwei Linien der Länge 60/100mm mit Richtung Anfangsrichtung der Parallelen +
+150gon und Anfangsrichtung der Parallelen +250gon zeichnen. +
An den Endpunkt der Parallelen sind zwei Linien der Länge 60/100mm mit Richtung Endrichtung der Parallelen +
-50gon Endrichtung der Parallelen +50gon zu zeichnen. +
       
|Steg: je zwei Flügel am Anfangs- und Endpunkt 

|[[DRU00371]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00371[DRU00371] 
|371 
| 
|Es sind zwei Linienzüge auf denjenigen Seiten der Kontur zu konstruieren, +
die senkrecht zur Richtung des/der REOs liegen, das/die eine Relation hatDirektUnten +
auf den Tunnel/die Schutzgalerie hat/haben. +
       
|Tunnelportale (flächenförmig modelliert) 

|[[DRU00372]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00372[DRU00372] 
|372 
|<<DRU00110,DRU00110>> 
|Es sind zwei Linienzüge auf der Kontur der Fläche zu konstruieren: +
Diejenigen Teile der Flächenkontur, die die langen Seiten der Fläche begrenzen, sind als Brückenkontur darzustellen. +
       
|Brückenkontur bei alleinstehenden Brücken +
     (Brücke flächenförmig modelliert) 

|[[DRU00380]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00380[DRU00380] 
|380 
|<<DRU00110,DRU00110>> 
|Es sind zwei Linienzüge auf der Kontur der Fläche zu konstruieren: +
Diejenigen Teile der Flächenkontur, die in Richtung der Gewässerstationierungsachse liegen, +
die im Fließgewässer liegt, das eine Relation hatDirektUnten auf die Brücke hat, +
sind als Brückenkontur darzustellen. +
       
|Brückenkontur +
     (Brücke flächenförmig modelliert) bei flächenförmig modelliertem Fließgewässer 

|[[DRU00390]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00390[DRU00390] 
|390 
| 
|Erstes linkes oberes Muster liegt auf der Nord-West-Ecke des TK-Blattes, dabei muss garantiert sein,
dass in jedem REO mindestens ein Symbol liegt.
       
|Positionierung von Flächenmustern 

|[[DRU00391]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00391[DRU00391] 
|391 
| 
|Musterrichtung: horizontal = West-Ost-Richtung
       
|Musterrichtung 

|[[DRU00400]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00400[DRU00400] 
|400 
|__formalisert__ 
|Kontur auf den Flächenrand zeichnen; bei angrenzenden Flächen mit derselben Signaturierungsregel +
wird die Kontur unterdrückt.
       
|{nbsp} 

|[[DRU00401]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00401[DRU00401] 
|401 
|__formalisert__ 
|Abstand Muster horizontal: 354/100mm
Abstand Muster vertikal: 177/100mm
Versatz Muster untereinander: 177/100mm
       
|Flächenmuster Streuobstacker /- wiese, Obst- und Nussplantage 

|[[DRU00402]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00402[DRU00402] 
|402 
|__formalisert__ 
|Abstand Muster horizontal: 800/100mm
Abstand Muster vertikal: 200/100mm
Versatz Muster untereinander: 400/100mm
       
|Flächenmuster Heide 

|[[DRU00403]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00403[DRU00403] 
|403 
|__formalisert__ 
|Abstand Muster horizontal: 1100/100mm
Abstand Muster vertikal: 225/100mm
Versatz Muster untereinander: 550/100mm
       
|Flächenmuster Moor 

|[[DRU00404]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00404[DRU00404] 
|404 
|__formalisert__ 
|Abstand Muster horizontal: 400/100mm
Abstand Muster vertikal: 100/100mm
Versatz Muster untereinander: 200/100mm
       
|Flächenmuster Sumpf 

|[[DRU00405]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00405[DRU00405] 
|405 
|__formalisert__ 
|Abstand Muster horizontal: 400/100mm
Abstand Muster vertikal: 100/100mm
Versatz Muster untereinander: 200/100mm
       
|Flächenmuster Schilf 

|[[DRU00406]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00406[DRU00406] 
|406 
|__formalisert__ 
|Abstand Muster horizontal: 990/100mm
Abstand Muster vertikal: 495/100mm
Versatz Muster untereinander: 495/100mm
       
|Flächenmuster Wald (Laub- oder Nadelholz) 

|[[DRU00407]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00407[DRU00407] 
|407 
|__formalisert__ 
|Abstand Muster horizontal: 990/100mm
Abstand Muster vertikal: 495/100mm
Versatz Muster untereinander: 495/100mm
       
|Flächenmuster Vegetationsmerkmal (Laub- oder Nadelholz) 

|[[DRU00408]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00408[DRU00408] 
|408 
|__formalisert__ 
|Abstand Muster horizontal: 354/100mm
Abstand Muster vertikal: 177/100mm
Versatz Muster untereinander: 177/100mm
       
|Flächenmuster Streuobstwiese 

|[[DRU00409]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00409[DRU00409] 
|409 
|__formalisert__ 
|Abstand Muster horizontal: 400/100mm
Abstand Muster vertikal: 100/100mm
Versatz Muster untereinander: 200/100mm
       
|Flächenmuster nasser Boden 

|[[DRU00410]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00410[DRU00410] 
|410 
|__formalisert__ 
|Abstand Muster horizontal: 1980/100mm
Abstand Muster vertikal: 990/100mm
Versatz Muster untereinander: 990/100mm
       
|Flächenmuster Wald (Laub- oder Nadelholz) bei Kombination für Mischwaldsignatur 

|[[DRU00411]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00411[DRU00411] 
|411 
|<<DRU00110,DRU00110>> <<DRU00390,DRU00390>> <<DRU00391,DRU00391>> 
|Abstand Muster horizontal: 565/100mm
Abstand Muster vertikal: 283/100mm
Versatz Muster untereinander: 283/100mm
       
|Flächenmuster Gehölz, Weihnachtsbaumkultur, Kurzumtriebsplantage, Baumschule 

|[[DRU00412]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00412[DRU00412] 
|412 
|__formalisert__ 
|Abstand Muster horizontal: 250/100mm
Abstand Muster vertikal: 200/100mm
Versatz Muster untereinander: 125/100mm
       
|Flächenmuster Hopfen 

|[[DRU00413]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00413[DRU00413] 
|413 
|__formalisert__ 
|Abstand Muster horizontal: 200/100mm
Abstand Muster vertikal: 150/100mm
Versatz Muster untereinander: 100/100mm
       
|Flächenmuster Rebfläche 

|[[DRU00414]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00414[DRU00414] 
|414 
|<<DRU00110,DRU00110>> <<DRU00390,DRU00390>> <<DRU00391,DRU00391>> 
|Das Flächenmuster besteht aus den Signaturen  41901 (Stein_01) bis 41912 (Stein_12). +
Alle Positionen sind in einem Einbettrechteck definiert. +
Stein_01 steht bei (25;10), +
Stein_02 steht bei (150;8), +
Stein_03 steht bei (178;110), +
Stein_04 steht bei (77;78), (178;8), +
Stein_05 steht bei (-43;75), +
Stein_06 steht bei (-167;80), +
Stein_07 steht bei (-193;-20), +
Stein_08 steht bei (-180;-110), +
Stein_09 steht bei (-80;-44), +
Stein_10 steht bei (4;-110), +
Stein_11 steht bei (90;-94), +
Stein_12 steht bei (200;-95). +
Abstand Muster horizontal: 500/100mm +
Abstand Muster vertikal: 280/100mm +
Versatz Muster untereinander: 250/100mm +
       
|Flächenmuster Steine, Schotter, Geröll 

|[[DRU00415]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00415[DRU00415] 
|415 
|__formalisert__ 
|Abstand Muster horizontal: 100/100mm
Abstand Muster vertikal: 140/100mm
Versatz Muster untereinander: -30/100mm
       
|Flächenmuster Fels (Unland, vegetationslose Fläche) 

|[[DRU00416]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00416[DRU00416] 
|416 
|__formalisert__ 
|Abstand Muster horizontal: 100/100mm
Abstand Muster vertikal: 140/100mm
Versatz Muster untereinander: -30/100mm
       
|Flächenmuster Fels 

|[[DRU00419]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00419[DRU00419] 
|419 
|<<DRU00110,DRU00110>> <<DRU00390,DRU00390>> <<DRU00391,DRU00391>> 
|Das Flächenmuster besteht aus den Signaturen 42001 (Muster_K), 42002 (Muster_M) und 42003 (Muster_G). +
Die Positionen sind in einem Einbettrechteck definiert. +
Muster_K steht bei (22;45), (42;127), (135;21), (196;-1), (160;-63), (145;-109), (50;-97), (-70;-67), +
(-137;-95), (-218;-95), (-66;0), (-124;30), (-218;36), (-221;132). +
Muster_M steht bei (111;71), (2;-57), (-154;75). +
Muster_G steht bei (192;85), (82;-43), (195;-140), +
(-170;-43), (-68;-140), (-70;48). +
      
Abstand Einbettrechteck horizontal: 450/100mm
Abstand Einbettrechteck vertikal: 300/100mm
Versatz Einbettrechteck untereinander: 100/100mm
       
|Flächenmuster Sand, Sandbank 

|[[DRU00420]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00420[DRU00420] 
|420 
|__formalisert__ 
|Linie punktieren + 
Punktabstand Mitte-Mitte: 300/100mm
Lücke am Anfang: 60/100mm
Lücke am Ende: -60/100mm
       
|Linienmuster Baumreihe 

|[[DRU00421]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00421[DRU00421] 
|421 
|__formalisert__ 
|Linie punktieren +
Punktabstand Mitte-Mitte: 80/100mm
Lücke am Anfang: 30/100mm
Lücke am Ende: -30/100mm
       
|Linienmuster Hecke ohne Wall 

|[[DRU00422]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00422[DRU00422] 
|422 
|__formalisert__ 
|Linie punktieren +
Punktabstand Mitte-Mitte: 100/100mm
Lücke am Anfang: 40/100mm
Lücke am Ende: 0/100mm
       
|Linienmuster Hecke mit Wall 

|[[DRU00425]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00425[DRU00425] 
|425 
|__formalisert__ 
|Abstand Muster horizontal: 1100/100mm
Abstand Muster vertikal: 225/100mm
Versatz Muster untereinander: 225/100mm
Position des Flächenmusters gegenüber PNR 403 um einen Offset
von 380/100mm nach Rechts und 50/100mm nach unten versetzt.
       
|Flächenmuster Gebüsch bei Kombination mit AX_Moor 

|[[DRU00429]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00429[DRU00429] 
|429 
|__formalisert__ 
|Abstand Muster horizontal: 1980/100mm
Abstand Muster vertikal: 990/100mm
Versatz Muster untereinander: 990/100mm
       
|Flächenmuster Wald (Laub- oder Nadelholz) bei Kombination für Mischwaldsignatur (Vegetationsmerkmal) 

|[[DRU00430]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00430[DRU00430] 
|430 
|<<DRU00110,DRU00110>> 
|Die Kontur wird an den schmalen Seiten der Fläche nicht dargestellt. +
       
|Kontur einer flächenförmig modellierten Schneise + 

|[[DRU00450]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00450[DRU00450] 
|450 
| 
|Die Kontur der Fläche wird in den Teilen nicht dargestellt, in denen eine gemeinsame Geometrie mit einem REO	   +
* der OA 44001 (AX_Fliessgewaesser) oder +
* der OA 44005 (AX_Hafenbecken) oder +
* der OA 44006 (AX_StehendesGewaesser) oder
* der OA 44007 (AX_Meer) besteht. +
       
|Keine Darstellung der Kontur eines Hafenbeckens, +
     eines Fließgewässers, +
     eines stehenden Gewässers oder +
     eines Meeres. 

|[[DRU00465]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00465[DRU00465] 
|465 
| 
|Es wird nur der Teil der Fläche dargestellt, der nicht auf einer Fläche der Objektart AX_Heide, AX_Moor, oder AX_Sumpf liegt. +
       
|Flächenfarbendarstellung bei AX_Vegetationsmerkmal und Verschneidung mit Heide/Moor/Sumpf 

|[[DRU00512]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00512[DRU00512] 
|512 
| 
|Die Richtung der Signatur ist in Richtung der darunter liegenden Gewässerachse +100gon +
(also in Fließrichtung stromabwärts).
       
|Wasserfall (punktförmig modelliert) 

|[[DRU00513]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00513[DRU00513] 
|513 
|<<DRU00110,DRU00110>> <<DRU00111,DRU00111>> 
|Der Bezugspunkt des Symbols liegt auf dem REO. Die Bemusterung beginnt an dem Knoten, +
der links zur Fließrichtung (Gewässerstationierungsachse des darunter liegenden Fließgewässsers) liegt, +
so dass die Spitze der Signatur in Fließrichtung zeigt. +
Das Symbol wird über die gesamte Länge des REO wiederholt mit: +
Symbolabstand (von Bezugspunkt zu Bezugspunkt): 78.3/100mm +
Symbolrichtung: Richtung des REO im Bezugspunkt +
Lücke am Anfang: 56/100mm +
Lücke am Ende: -56/100mm +
       
|Linienmuster Wasserfall (linienförmig modelliert) 

|[[DRU00514]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00514[DRU00514] 
|514 
|<<DRU00110,DRU00110>> <<DRU00111,DRU00111>> 
|In die Fläche des REO sind mehrere Linien zu konstruieren. Die Linien verlaufen parallel +
zueinander und quer zur Fließrichtung des darunter liegenden oder angrenzenden Gewässers. +
Der Abstand der parallelen Linien beträgt 80/100mm. Diese Linien sind nach PNR 513 zu bemustern. +
       
|Linienmuster Wasserfall (flächenförmig modelliert) 

|[[DRU00516]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00516[DRU00516] 
|516 
|<<DRU00110,DRU00110>> <<DRU00390,DRU00390>> 
|Abstand Muster horizontal: 140/100mm +
Abstand Muster vertikal: 40/100mm +
Versatz Muster untereinander: 70/100mm +
Richtung der Striche und des Musters: in Fließrichtung des Gewässers +
       
|Flächenmuster Stromschnelle 

|[[DRU00517]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00517[DRU00517] 
|517 
| 
|Der Querbalken der Signatur liegt im Gewässer, die Richtung der Signatur ist +
senkrecht zur angrenzenden Gewässerkontur. +
       
|Anleger +
     (punktförmig modelliert) 

|[[DRU00522]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00522[DRU00522] 
|522 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) links und rechts des REOs konstruieren. Die Querstriche +
links und rechts sind jeweils um den halben Strichabstand versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen) +
       
|Muster Damm ohne Verkehrsführung 

|[[DRU00523]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00523[DRU00523] 
|523 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 91/100mm links zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster Damm für Verkehrsführung (links) +
     an Autobahnen mit getrennten Fahrbahnen 

|[[DRU00524]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00524[DRU00524] 
|524 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 91/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) +
     an Autobahnen mit getrennten Fahrbahnen 

|[[DRU00525]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00525[DRU00525] 
|525 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 45/100mm links zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster Damm für Verkehrsführung (links) +
     an Autobahnen ohne getrennte Fahrbahnen , Gemeindestraßen mit Durchgangsverkehr und Straßen mit FSZ 1 (Auffahrten) 

|[[DRU00526]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00526[DRU00526] 
|526 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 45/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) +
     an Autobahnen ohne getrennte Fahrbahnen , Gemeindestraßen mit Durchgangsverkehr und Straßen mit FSZ 1 (Auffahrten) 

|[[DRU00527]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00527[DRU00527] 
|527 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 76/100mm links zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster Damm für Verkehrsführung (links) +
     an Straßen mit getrennten Fahrbahnen (nicht Autobahnen) 

|[[DRU00528]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00528[DRU00528] 
|528 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 76/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) +
     an Straßen mit getrennten Fahrbahnen (nicht Autobahnen) 

|[[DRU00529]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00529[DRU00529] 
|529 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 60/100mm links zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster Damm für Verkehrsführung (links) +
     an Bundesstraßen, Landesstraßen, Staatsstraßen, Kreisstraßen 

|[[DRU00530]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00530[DRU00530] 
|530 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 60/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) +
     an Bundesstraßen, Landesstraßen, Staatsstraßen, Kreisstraßen 

|[[DRU00531]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00531[DRU00531] 
|531 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 29.5/100mm links zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster Damm für Verkehrsführung (links) +
     an Gemeindestraßen ohne Durchgangsverkehr 

|[[DRU00532]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00532[DRU00532] 
|532 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 29.5/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) +
     an Gemeindestraßen ohne Durchgangsverkehr 

|[[DRU00533]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00533[DRU00533] 
|533 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 24.5/100mm links zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster Damm für Verkehrsführung (links) +
     an Hauptwirtschaftswegen und Gassen 

|[[DRU00534]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00534[DRU00534] 
|534 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 24.5/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) +
     an Hauptwirtschaftswegen und Gassen 

|[[DRU00535]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00535[DRU00535] 
|535 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 10/100mm links zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster Damm für Verkehrsführung (links) +
     an Fußwegen, Wirtschaftswegen, Radweg, Rad- und Fußweg 

|[[DRU00536]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00536[DRU00536] 
|536 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 10/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) +
     an Fußwegen, Wirtschaftswegen, Radweg, Rad- und Fußweg 

|[[DRU00537]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00537[DRU00537] 
|537 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 20/100mm links zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster Damm für Verkehrsführung (links) +
     an Bahnen 

|[[DRU00538]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00538[DRU00538] 
|538 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 20/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) +
     an Bahnen 

|[[DRU00539]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00539[DRU00539] 
|539 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 7.5/100mm links zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster Damm für Verkehrsführung (links) +
     an Bahn im Freizeitpark, Seilbahn, Bergbahn, Zahnradbahn, Standseilbahn, Magnetschwebebahn, Museumsbahn (Schmalspur, Breitspur), Stadtbahnen 

|[[DRU00540]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00540[DRU00540] 
|540 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 7.5/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) +
     an Bahn im Freizeitpark, Seilbahn, Bergbahn, Zahnradbahn, Standseilbahn, Magnetschwebebahn, Museumsbahn (Schmalspur, Breitspur), Stadtbahnen 

|[[DRU00600]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00600[DRU00600] 
|600 
|<<DRU00140,DRU00140>> 
|Der Schriftinhalt ist zentrisch (bezogen auf vertikale Ausrichtung) entlang der Achse des verknüpften REOs, +
ausgehend von der Mitte des REOs symmetrisch nach links und rechts, zu platzieren. +
       
|Namen
     von Straßen oder Wegen 

|[[DRU00601]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00601[DRU00601] 
|601 
|<<DRU00140,DRU00140>> 
|Die Schrift ist in der Mitte zwischen Anfangs- und Endpunkt (Mittelpunkt) und entlang des Verlaufes +
des linienförmigen Objektes zu platzieren. Der Abstand der Schrift, bezogen auf die vertikale Ausrichtung unten, +
ist 60/100mm außerhalb der Signatur des linienförmigen Objektes. Die Schrift zeigt mit ihrer unteren Standlinie +
zum linienförmigen Objekt. Die Richtung der Standlinie der Schrift muss < 200gon sein. +
       
|Gewässernamen an linienförmig modellierten Kanälen für die Schifffahrt +
     oder Gewässern mit 6m bis <= 12m Breite 

|[[DRU00602]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00602[DRU00602] 
|602 
|<<DRU00140,DRU00140>> 
|Die Schrift ist in der Mitte zwischen Anfangs- und Endpunkt (Mittelpunkt) und parallel +
zur Richtung der Achse im Mittelpunkt des linienförmigen Objektes zu platzieren. Der Abstand der Schrift, +
bezogen auf die vertikale Ausrichtung unten, ist 30/100mm außerhalb der Achse des linienförmigen Objektes. +
Die Schrift zeigt mit ihrer unteren Standlinie zum linienförmigen Objekt. Die Richtung der Standlinie +
der Schrift muss < 200gon sein. +
       
|Straßenkurzbezeichnung von Landes-, Staats- und Kreissstraßen; +
     Namen oder Schriftzusätze von Bahnstrecken; +
     Schriftzusätze zu Gewässern; +
     Namen zu folgenden linienförmig modellierten REOs: Transportanlage, Sickerstrecke, Damm, Einschnitt, +
     Anlagen für Sport, Freizeit und Erholung, Vegetationsmerkmal, Schifffahrtslinien 

|[[DRU00604]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00604[DRU00604] 
|604 
|__formalisert__ 
|Das Symbol ist +
* auf die Mitte der Achse des REOs AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe oder +
* auf die Mitte der Achse des REOs AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung +
zu platzieren. +
       
|Symbol für Denkmal, Antenne 

|[[DRU00605]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00605[DRU00605] 
|605 
|<<DRU00140,DRU00140>> 
|Die Schrift ist in der Mitte der Fläche Fliessgewässer in Richtung des Gewässerverlaufes zu platzieren. +
Die Richtung der Standlinie der Schrift, berechnet aus der Verbindung Anfangspunkt zu Endpunkt +
der Standlinien oder umgekehrt, muss < 200gon sein. +
       
|Gewässernamen an flächenförmig modellierten Gewässern 

|[[DRU00606]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00606[DRU00606] 
|606 
|<<DRU00140,DRU00140>> 
|Die Schrift ist in der Mitte zwischen Anfangs- und Endpunkt (Mittelpunkt) und +
entlang des Verlaufes des linienförmigen Objektes zu platzieren. Der Abstand der Schrift, +
bezogen auf die vertikale Ausrichtung unten, ist 40/100mm außerhalb der Signatur des linienförmigen Objektes. +
Die Schrift zeigt mit ihrer unteren Standlinie zum linienförmigen Objekt. +
Die Richtung der Standlinie der Schrift muss < 200gon sein. +
       
|Gewässernamen an linienförmig modellierten Gewässern <= 6m Breite 

|[[DRU00607]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00607[DRU00607] 
|607 
|<<DRU00110,DRU00110>> 
|Das Symbol ist in die Mitte der Fläche, bezogen auf deren schmale Ausdehnung, +
in Richtung der Fließrichtung des Gewässers zu platzieren. +
Die Fließrichtung ergibt sich aus der auf dem AX_Fliessgewaesser liegenden AX_Gewaesserstationierungsachse, +
wenn an dem REO das Attribut Fließrichtung mit TRUE belegt ist. Wenn FLR den Wert FALSE hat, +
ist die Fließrichtung unbekannt. +
       
|Fließrichtungspfeil in flächenförmig modellierten Gewässern 

|[[DRU00608]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00608[DRU00608] 
|608 
|<<DRU00110,DRU00110>> 
|Das Symbol ist in der Mitte zwischen Anfangs- und Endpunkt (Mittelpunkt) und parallel +
zur Richtung der Achse im Mittelpunkt des linienförmigen Objektes in Richtung der Fließrichtung +
des Gewässers zu platzieren. Der Abstand zwischen der Außenkante des Symbols und der Außensignatur +
des linienförmigen Objektes beträgt 90/100mm. +
       
|Fließrichtungspfeil neben linienförmig modellierten Gewässern mit bekannter Fließrichtung 

|[[DRU00609]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00609[DRU00609] 
|609 
|<<DRU00110,DRU00110>> 
|Das Symbol ist in Richtung des Tideflusses in den Schwerpunkt der Fläche zu platzieren. +
       
|Tidepfeil im Meer 

|[[DRU00610]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00610[DRU00610] 
|610 
|<<DRU00140,DRU00140>> 
|Die Schrift mit Symbol ist zentrisch (ausgehend von der Schrift- und Symbolmitte) auf die Mitte der Achse +
des mit dem ZUSO verknüpften REOs AX_Strassenachse zu platzieren. Dabei sollen sich die Symbole +
ab einer Gesamtlänge aller REOs eines ZUSOs von 200mm in einem Mindestabstand von 200mm +
und einem Maximalabstand von 300mm wiederholen. Das erste Symbol bezogen auf die gesamte Länge +
der zum ZUSO gehörenden REOs soll nach 100mm platziert werden, das letzte 100mm vor deren Ende. +
Die dazwischen liegenden Symbole werden im Rahmen des Mindest- und Maximalabstands verteilt. +
Bei einer Gesamtlänge der REOs, die zu einem ZUSO gehören, von unter 200mm ist ein Symbol zentrisch +
auf den Achsverlauf der REOs zu platzieren. +
Hat ein ZUSO mehrere Kurzbezeichungen (z. B. Bundesautobahn- mit Europastraßennummer), werden diese Symbole +
in einem Abstand von 7.5mm (Symbolmitte zu Symbolmitte) versetzt zueinander platziert. +
Bei der Reihenfolge soll dabei, innerhalb der Autobahn-, Bundesstraßen- und Europastraßennummern +
die nummerische Reihe eingehalten und in der Rangfolge zuerst die Autobahn- bzw. Bundesstraßen- +
und danach die Europastraßennummern aufgeführt werden. Bei der oben beschriebenen Verteilung der Symbole +
über die Gesamtlänge ist in diesem Fall von der Achsmitte der zueinander gehörenden und platzierten Symbole +
auszugehen. +
       
|Ort der Straßenkurzbezeichnung mit Symbol von Bundesautobahnen, Bundesstraßen, Europastraßen 

|[[DRU00616]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00616[DRU00616] 
|616 
| 
|Der Schriftinhalt besteht aus den letzten 3 Zeichen des Inhalts des Attributs "Bezeichnung (BEZ)" +
ohne führende "0" bzw. "00". Beispiel: bei BEZ="A002038" lautet der Textinhalt "38". +
       
|Inhalt der Kurzbezeichnung von Autobahnknoten, -kreuzen, -dreiecken oder -anschlussstellen 

|[[DRU00618]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00618[DRU00618] 
|618 
|__formalisert__ 
|Alle benachbarten REOs im Tunnel oder Schutzgalerie verbinden.
       
|Tunnelportal zu linienförmig modellierten Tunnelachsen 

|[[DRU00619]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00619[DRU00619] 
|619 
|<<DRU00110,DRU00110>> <<DRU00111,DRU00111>> 
|REO mit angegebenem Symbol bemustern: +
Symbolabstand (von Bezugspunkt zu Bezugspunkt): 200/100mm +
Symbolrichtung: Richtung des REO im Bezugspunkt -100gon +
Lücke am Anfang: 100/100mm +
Lücke am Ende: -100/100mm +
       
|Linienmuster von +
     Stadtbahn, Straßenbahn, Bergbahn, Schmalspurbahn, Breitspurbahn, Magnetschwebebahn, Zahnradbahn, Standseilbahn 

|[[DRU00620]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00620[DRU00620] 
|620 
|<<DRU00110,DRU00110>> <<DRU00111,DRU00111>> 
|REO mit angegebenem Symbol bemustern: +
Symbolabstand (von Bezugspunkt zu Bezugspunkt): 7500/100mm +
Symbolrichtung: Richtung des REO im Bezugspunkt -100gon +
Lücke am Anfang: 3750/100mm +
Lücke am Ende: -3750/100mm +
       
|Linienmuster +
     von Symbolen zur Signaturierung von elektrifizierten, nicht elektrifizierten, eingleisigen +
     oder mehrgleisigen Bahnen 

|[[DRU00623]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00623[DRU00623] 
|623 
|__formalisert__ 
|Links parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 47.5/100mm zeichnen
       
|Oberkanten von Einschnitt ohne Verkehrsführung (links) 

|[[DRU00624]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00624[DRU00624] 
|624 
|__formalisert__ 
|Rechts parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 47.5/100mm zeichnen
       
|Oberkanten von Einschnitt ohne Verkehrsführung (rechts) 

|[[DRU00625]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00625[DRU00625] 
|625 
|__formalisert__ 
|Links parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 158.5/100mm zeichnen
       
|Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) +
     an Autobahnen mit getrennten Fahrbahnen 

|[[DRU00626]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00626[DRU00626] 
|626 
|__formalisert__ 
|Rechts parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 158.5/100mm zeichnen
       
|Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) +
     an Autobahnen mit getrennten Fahrbahnen 

|[[DRU00627]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00627[DRU00627] 
|627 
|__formalisert__ 
|Links parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 112.5/100mm zeichnen
       
|Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) +
     an Autobahnen ohne getrennte Fahrbahnen, Gemeindestraßen mit Durchgangsverkehr 

|[[DRU00628]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00628[DRU00628] 
|628 
|__formalisert__ 
|Rechts parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 112.5/100mm zeichnen
       
|Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) +
     an Autobahnen ohne getrennte Fahrbahnen, Gemeindestraßen mit Durchgangsverkehr 

|[[DRU00629]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00629[DRU00629] 
|629 
|__formalisert__ 
|Links parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 143.5/100mm zeichnen
       
|Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) +
     an Straßen mit getrennten Fahrbahnen (nicht Autobahnen) 

|[[DRU00630]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00630[DRU00630] 
|630 
|__formalisert__ 
|Rechts parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 143.5/100mm zeichnen
       
|Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) +
     an Straßen mit getrennten Fahrbahnen (nicht Autobahnen) 

|[[DRU00631]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00631[DRU00631] 
|631 
|__formalisert__ 
|Links parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 127.5/100mm zeichnen
       
|Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) +
     an Bundesstraßen, Landesstraßen, Staatsstraßen, Kreisstraßen 

|[[DRU00632]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00632[DRU00632] 
|632 
|__formalisert__ 
|Rechts parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 127.5/100mm zeichnen
       
|Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) +
     an Bundesstraßen, Landesstraßen, Staatsstraßen, Kreisstraßen 

|[[DRU00633]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00633[DRU00633] 
|633 
|__formalisert__ 
|Links parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 97/100mm zeichnen
       
|Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) +
     an Gemeindestraßen ohne Durchgangsverkehr 

|[[DRU00634]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00634[DRU00634] 
|634 
|__formalisert__ 
|Rechts parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 97/100mm zeichnen
       
|Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) +
     an Gemeindestraßen ohne Durchgangsverkehr 

|[[DRU00635]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00635[DRU00635] 
|635 
|__formalisert__ 
|Links parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 92/100mm zeichnen
       
|Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) +
     an Hauptwirtschaftswegen und Gassen 

|[[DRU00636]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00636[DRU00636] 
|636 
|__formalisert__ 
|Rechts parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 92/100mm zeichnen
       
|Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) +
     an Hauptwirtschaftswegen und Gassen 

|[[DRU00637]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00637[DRU00637] 
|637 
|__formalisert__ 
|Links parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 77.5/100mm zeichnen
       
|Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) +
     an Wirtschaftswegen, Fußwegen 

|[[DRU00638]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00638[DRU00638] 
|638 
|__formalisert__ 
|Rechts parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 77.5/100mm zeichnen
       
|Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) +
     an Wirtschaftswegen, Fußwegen 

|[[DRU00639]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00639[DRU00639] 
|639 
|__formalisert__ 
|Links parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 87.5/100mm zeichnen
       
|Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) +
     an Bahnen 

|[[DRU00640]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00640[DRU00640] 
|640 
|__formalisert__ 
|Rechts parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 87.5/100mm zeichnen
       
|Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) +
     an Bahnen 

|[[DRU00641]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00641[DRU00641] 
|641 
|__formalisert__ 
|Links parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 75/100mm zeichnen
       
|Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) +
     an Stadtbahnen 

|[[DRU00642]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00642[DRU00642] 
|642 
|__formalisert__ 
|Rechts parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 75/100mm zeichnen
       
|Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) +
     an Stadtbahnen 

|[[DRU00720]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00720[DRU00720] 
|720 
|<<DRU00110,DRU00110>> 
|REO mit angegebenem Symbol im Abstand von 120/100mm bemustern. Lücke am Anfang und Ende +
jeweils die Hälfte des Restes, der sich aus der Gesamtlänge_des_REO - Anzahl_der_Muster*Musterlänge ergibt. +
Anzahl_der_Muster = Gesamtlänge_des_REO/Musterlänge. +
Die Signatur wird verlaufsorientiert senkrecht auf der Kontur präsentiert. Der Bezugspunkt liegt hangaufwärts. +
       
|Muster von linienförmig modellierten Felsen 

|[[DRU00722]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00722[DRU00722] 
|722 
|<<DRU00110,DRU00110>> <<DRU00111,DRU00111>> 
|Kontur des REO mit angegebenem Symbol im Abstand von 60/100mm bemustern. +
Die Spitze des Dreiecks steht senkrecht auf der Kontur und zeigt in Richtung des Gefälles. +
       
|Linienmuster von Düne, Steilrand, Kliffkante 

|[[DRU00723]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00723[DRU00723] 
|723 
| 
|Angabe des HHL-Wertes auf ganze Meter +
       
|Höhenangabe von Haupthöhenlinien und Zähllinien 

|[[DRU00724]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00724[DRU00724] 
|724 
| 
|Angabe des HHL-Wertes in Meter mit einer Stelle nach dem Komma +
       
|Höhenangabe von Hilfshöhenlinien 

|[[DRU00725]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00725[DRU00725] 
|725 
| 
|Angabe des HHL-Wertes in Meter mit zwei Stellen nach dem Komma +
       
|Höhenangabe von 2. Hilfshöhenlinien 

|[[DRU00729]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00729[DRU00729] 
|729 
| 
|Die Schrift ist zentrisch auf die Achse des REOs AX_Hoehenlinie zu setzen. +
Die Ausrichtung der Schrift ist in Richtung des REOs im Bezugspunkt der Schrift +
und in Richtung des Geländeanstiegs. +
       
|Höhenlinienzahl 

|[[DRU00740]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00740[DRU00740] 
|740 
|<<DRU00110,DRU00110>> <<DRU00111,DRU00111>> 
|Senkrecht zum REO Querstriche +
      * mit Strichlänge SL und +
      * Strichabstand SA (Strichmitte-Strichmitte) +
      * zur Achse des REO in Richtung des Gefälles konstruieren. +
       
|Allgemeine Regel für Querstriche an Böschungen 

|[[DRU00741]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00741[DRU00741] 
|741 
|<<DRU00110,DRU00110>> <<DRU00111,DRU00111>> <<DRU00740,DRU00740>> 
|PNR 740 mit: +
      SL: 40/100mm +
      SA: 45/100mm +
       
|Muster für Böschung 

|[[DRU00750]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00750[DRU00750] 
|750 
| 
|Die Schrift ist mindestens einmal verlaufsorientiert parallel zum Grenzband +
im Abstand von 50/100mm innerhalb der Schutzzone zu platzieren. Bei größeren Gebietsausdehnungen +
ist die Beschriftung zu wiederholen. Textabstand: ca. 16cm +
       
|Beschriftung von Ruhezonen und Kernzonen im Nationalpark bzw. Biosphärenreservat 

|[[DRU00800]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00800[DRU00800] 
|800 
|__formalisert__ 
|Linienverschneidung: Kontur auf den Flächenrand zeichnen; bei angrenzenden Flächen mit derselben Objektart wird die Kontur unterdrückt. +
       
|Linienverschneidung bei flächenfärmigen Objekten 

|[[DRU00900]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00900[DRU00900] 
|900 
| 
|Linienverschneidung für Linienmuster: Es wird nur der Teil der Geometrie gezeichnet +
der die höhere Priorität hat. +
       
|Linienverschneidung für Linienmuster 

|[[DRU00910]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00910[DRU00910] 
|910 
|__formalisert__ 
|Die Schrift ist vom Schwerpunkt der Fläche aus um 2 mm nach rechts und 2 mm nach unten +
mit dem Bezugspunkt links unten zu platzieren. +
       
|Schriften für Abbaugut von Bergbaubetrieben (flächenförmig modelliert) 

|[[DRU00911]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00911[DRU00911] 
|911 
|__formalisert__ 
|Die Schrift ist vom Schwerpunkt der Fläche aus um 2 mm nach rechts und 2 mm nach oben +
mit dem Bezugspunkt links unten zu platzieren. +
       
|Namen zu flächenförmig modellierten Objekten +
     (bei gleichzeitiger Existenz von darzustellenden Einzelsymbolen) 

|[[DRU00915]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00915[DRU00915] 
|915 
|__formalisert__ 
|Linienversatz für Naturschutzgebiets-, Truppenübungsplatz-, Ruhe- bzw. Kernzonengrenzen 
|{nbsp} 

|[[DRU00920]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00920[DRU00920] 
|920 
|__formalisert__ 
|Linienversatz für Nationalpark- und Biosphärenreservatsgrenzen 
|{nbsp} 

|[[DRU00930]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00930[DRU00930] 
|{nbsp} 
|__formalisert__ 
|Linienversatz für Wasserleitung, Aquädukt (links) 
|{nbsp} 

|[[DRU00931]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00931[DRU00931] 
|{nbsp} 
|__formalisert__ 
|Linienversatz für Wasserleitung, Aquädukt (rechts) 
|{nbsp} 

|[[DRU00940]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00940[DRU00940] 
|{nbsp} 
|__formalisert__ 
|Linienversatz für Schneise (links) 
|{nbsp} 

|[[DRU00941]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00941[DRU00941] 
|{nbsp} 
|__formalisert__ 
|Linienversatz für Schneise (rechts) 
|{nbsp} 

|[[DRU00990]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU00990[DRU00990] 
|990 
| 
|Linienverschneidung für Furt: +
      Die Darstellung des mit der Furt geometrieidentischen Verkehrsweges wird unterdrückt; +
      betrifft +
      * AX_Strassenachse +
      * AX_Fahrwegachse +
      * AX_WegPfadSteig +
       
|Linienverschneidung für AX_Strasseverkehrsanlage mit ART 2000 (Furt) 

|[[DRU01522]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU01522[DRU01522] 
|1522 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) links und rechts des REOs konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind jeweils und den halben Strichabstand versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen)
       
|Muster Einschnitt ohne Verkehrsführung 

|[[DRU01523]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU01523[DRU01523] 
|1523 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 151/100mm links zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) +
     an Autobahnen mit getrennten Fahrbahnen 

|[[DRU01524]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU01524[DRU01524] 
|1524 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 151/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) +
     an Autobahnen mit getrennten Fahrbahnen 

|[[DRU01525]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU01525[DRU01525] 
|1525 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 105/100mm links zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) +
     an Autobahnen ohne getrennte Fahrbahnen, Gemeindestraßen mit Durchgangsverkehr 

|[[DRU01526]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU01526[DRU01526] 
|1526 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 105/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) +
     an Autobahnen ohne getrennte Fahrbahnen, Gemeindestraßen mit Durchgangsverkehr 

|[[DRU01527]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU01527[DRU01527] 
|1527 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 136/100mm links zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) +
     an Straßen mit getrennten Fahrbahnen (nicht Autobahnen) 

|[[DRU01528]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU01528[DRU01528] 
|1528 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 136/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) +
     an Straßen mit getrennten Fahrbahnen (nicht Autobahnen) 

|[[DRU01529]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU01529[DRU01529] 
|1529 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 120/100mm links zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) +
     an Bundesstraßen, Landesstraßen, Staatsstraßen, Kreisstraßen 

|[[DRU01530]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU01530[DRU01530] 
|1530 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 120/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) +
     an Bundesstraßen, Landesstraßen, Staatsstraßen, Kreisstraßen 

|[[DRU01531]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU01531[DRU01531] 
|1531 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 89.5/100mm links zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) +
     an Gemeindestraßen ohne Durchgangsverkehr 

|[[DRU01532]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU01532[DRU01532] 
|1532 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 89.5/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) +
     an Gemeindestraßen ohne Durchgangsverkehr 

|[[DRU01533]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU01533[DRU01533] 
|1533 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 84.5/100mm links zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) +
     an Hauptwirtschaftswegen und Gassen 

|[[DRU01534]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU01534[DRU01534] 
|1534 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 84.5/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) +
     an Hauptwirtschaftswegen und Gassen 

|[[DRU01535]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU01535[DRU01535] 
|1535 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 70/100mm links zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) +
     an Wirtschaftswegen, Fußwegen 

|[[DRU01536]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU01536[DRU01536] 
|1536 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 70/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) +
     an Wirtschaftswegen, Fußwegen 

|[[DRU01537]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU01537[DRU01537] 
|1537 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 80/100mm links zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) +
     an Bahnen 

|[[DRU01538]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU01538[DRU01538] 
|1538 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 80/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) +
     an Bahnen 

|[[DRU01539]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU01539[DRU01539] 
|1539 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 67.5/100mm links zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) +
     an Stadtbahnen 

|[[DRU01540]]link:../mdlsrc/SymbologyCatalog_mdl.html#DRU01540[DRU01540] 
|1540 
|__formalisert__ 
|Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm +
(Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 67.5/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. +
Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende +
jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). +
       
|Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) +
     an Stadtbahnen 

|=============================


