# DesignRules

Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der LÃ¤nder der Bundesrepublik Deutschland (AdV)
version 2.0.0, 2021-12-31

>> SymbologyCatalog ATKIS-SK25 >> DesignRules

## DesignRules — Positionierungsregeln

ID | PNR | zusätzliche PNR | Anwendungsregel | Anwendung bei Signaturen
--- | --- | --- | --- | ---
DRU00101 | 101 | formalisert | Die Schrift ist zentrisch in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen. | Schrift in Fläche platzieren
DRU00102 | 102 | formalisert | Die Schrift ist vom punktförmigen REO aus um 2mm nach rechts und um 2mm nach oben mit dem Schriftbezugspunkt links unten zu platzieren. | Schriften zu punktförmig modellierten Objekten
DRU00103 | 103 | formalisert | Die Schrift ist von der rechten oberen Ecke der Boundingbox des REO um 1mm nach rechts und um 1mm nach oben mit dem Bezugspunkt links unten zu platzieren. | Namen oder Schriftzusätze zu linien- oder flächenförmig modellierten Objekten (meist geringer geometrischer Ausdehnung)
DRU00104 | 104 | formalisert | Die Schrift ist vom punktförmigen REO aus um 2mm nach rechts mit dem Schriftbezugspunkt links unten zu platzieren. | Beschriftung von Wasserspiegelhöhe
DRU00105 | 105 | formalisert | Die Schrift ist vom punktförmigen REO aus um 6mm nach rechts und um 6mm nach oben mit dem Schriftbezugspunkt Mitte-Mitte zu platzieren. | Nummer des Autobahnknotens (punktförmig modelliert)
DRU00106 | 106 | formalisert | Das Symbol ist vom punktförmigen REO aus um 6mm nach rechts und um 6mm nach oben zu platzieren. | Symbol für die Nummer des Autobahnknoten (punktförmig modelliert)
DRU00107 | 107 | formalisert | Die Schrift ist vom punktförmigen REO aus um 6mm nach rechts und um 2mm nach unten mit dem Schriftbezugspunkt links oben zu platzieren. | Name des Autobahnknotens (punktförmig modelliert)
DRU00110 | 110 |  | Alle benachbarten REOs derselben Signaturregel verbinden. |
DRU00111 | 111 |  | Musterlänge = Strichlänge + Lückenlänge Anzahl der Muster: (int) {(Gesamtlänge der zu bemusternden Linie - Lücke am Anfang - Lücke am Ende) / Musterlänge} Rest = (Gesamtlänge der zu bemusternden Linie - Lücke am Anfang - Lücke am Ende) - Anzahl der Muster * Musterlänge Wenn Rest > Musterlänge/2: Anzahl der Muster um 1 erhöhen Musterlänge_neu = (Gesamtlänge der zu bemusternden Linie - Lücke am Anfang - Lücke am Ende) / Anzahl der Muster | Musterausgleich von Linienmuster
DRU00112 | 112 | formalisert | Die Linie ist auf die Skelettachse der Fläche zu platzieren. | Skelettachse zu Stützmauer, Staumauer, Spundwand, Staudamm, Wehr (flächenförmig modelliert)
DRU00113 | 113 | formalisert | Das Symbol ist in der Mitte zwischen Anfangs- und Endpunkt (Mittelpunkt) und auf die Achse im Mittelpunkt des linienförmigen REOs zu platzieren. Die Ausrichtung ist in Richtung des REOs im Mittelpunkt des REOs. | Symbole von Personen-, Auto- oder Bahnfähren auf Fährlinie
DRU00114 | 114 | formalisert | Die Schrift ist zentrisch auf das REO zu setzen. | Schrift von Landschaften, Gewannen (punktförmig modelliert)
DRU00115 | 115 | formalisert | Die Richtung des Symbols ist in Richtung des darunter liegenden oder angrenzenden Gewässers -100 gon. | Symbol Schiffshebewerk (punktförmig modelliert)
DRU00122 | 122 | formalisert | Die Richtung des Symbols ist in Richtung des darunter liegenden oder angrenzenden Gewässers -100gon (also stromaufwärts). | Symbol Siel, Sperrwerk, Schöpfwerk (punktförmig modelliert)
DRU00129 | 129 | formalisert | Das Symbol ist jeweils auf den Anfangs- und Endpunkt des REOs zu platzieren. Die Richtung des Symbols im Anfangspunkt entspricht der Anfangsrichtung des REOs - 100gon, die Richtung des Symbols im Endpunkt entspricht der Endrichtung des REOs + 100gon. | Symbol Durchlass (Sickerstrecke linienförmig modelliert)
DRU00133 | 133 | formalisert | Die Ausrichtung des Symbols ist in Richtung der darunter liegenden Bahnstrecke -100gon. | Symbol Bahnhof oder Haltestelle (punktförmig modelliert)
DRU00136 | 136 |  | Die Spitze des Symbols zeigt in Richtung der Gewässerachse des Gewässers, für dessen Kilometrierung das REO erfasst ist. | Symbol Kilometerstein an Gewässern
DRU00140 | 140 |  | Alle benachbarten REOs derselben Ableitungsregel und mit demselben Namen verbinden. |
DRU00151 | 151 | formalisert | Abstand Muster horizontal: 1100/100mm Abstand Muster vertikal: 550/100mm Versatz Muster untereinander: 100/100mm Richtung des Musters: in Abtorfrichtung | Flächenmuster Torf
DRU00152 | 152 | formalisert | Abstand Muster horizontal: 85/100mm Abstand Muster vertikal: 42.5/100mm Versatz Muster untereinander: 42.5/100mm | Flächenmuster Friedhof klein
DRU00153 | 153 | formalisert | Abstand Muster horizontal: 170/100mm Abstand Muster vertikal: 85/100mm Versatz Muster untereinander: 85/100mm | Flächenmuster Friedhof groß
DRU00160 | 160 | formalisert | Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen. | Symbol in Fläche platzieren (Gebäude)
DRU00161 | 161 | formalisert | Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen. | Symbol in Fläche platzieren (IndustrieUndGewerbeflaeche, SportFreizeitUndErholungsflaeche)
DRU00162 | 162 | formalisert | Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen. | Symbol in Fläche platzieren (Bergbaubetrieb)
DRU00164 | 164 | formalisert | Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen. | Symbol in Fläche platzieren (BauwerkOderAnlageFuerSportFreizeitUndErholung, SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung, BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe, Turm)
DRU00165 | 165 | formalisert | Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen. | Symbol in Fläche platzieren (Flugverkehr)
DRU00167 | 167 | formalisert | Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen. | Symbol in Fläche platzieren (Grenzuebergang, VorratsbehaelterSpeicherbauwerk)
DRU00170 | 170 | formalisert | Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen. | Symbol in Fläche platzieren (Transportanlage)
DRU00171 | 171 | formalisert | Die Schrift ist zentrisch in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen. | Schrift in Fläche platzieren (Schutzzone)
DRU00172 | 172 | formalisert | Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen. | Symbol in Fläche platzieren (Denkmalschutzrecht)
DRU00173 | 173 | formalisert | Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen. | Symbol in Fläche platzieren (Bauteil)
DRU00174 | 174 | formalisert | Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen. | Symbol in Fläche platzieren (StehendesGewaesser)
DRU00310 | 310 | formalisert | Linie punktieren Punktabstand Mitte-Mitte: 600/100mm Lücke am Anfang: 0mm Lücke am Ende: -600/100mm | Linienmuster Pipeline
DRU00311 | 311 | formalisert | Linie punktieren Punktabstand Mitte-Mitte: 300/100mm Lücke am Anfang: 0mm Lücke am Ende: -300/100mm | Linienmuster Bandstraße
DRU00312 | 312 | formalisert | Linie punktieren Punktabstand Mitte-Mitte: 400/100mm Lücke am Anfang: 0mm Lücke am Ende: -400/100mm | Linienmuster Seilbahn
DRU00313 | 313 | formalisert | Auf den Anfangs- und Endpunkt des REO ist jeweils ein Querstrich symmetrisch und senkrecht zur Richtung des REOs im Anfangs- bzw. Endpunkt mit einer Liniengesamtlänge von 60/100mm zu setzen. | Querstriche am Anfang und Ende bei Sessel- und Skilift
DRU00315 | 315 | DRU00110 DRU00111 | Jeweils eine Linie am Anfang und Ende des flächenförmigen Dükers von einer Uferkontur zur gegenüberliegenden Uferkontur quer zur Fließrichtung des darunter liegenden Gewässers konstruieren. | Dükerverlauf (flächenförmig modelliert)
DRU00316 | 316 |  | Das Symbol ist jeweils auf den Anfangs- und Endpunkt des REOs zu platzieren. Die Richtung des Symbols im Anfangspunkt entspricht der Anfangsrichtung des REOs -100gon, die Richtung des Symbols im Endpunkt entspricht der Endrichtung des REOs -100gon. | Symbol des Dükerschachtes (linienförmig modelliert)
DRU00317 | 317 |  | Die Linien des Dükerschachts verlaufen in Fließrichtung des darunter liegenden flächenförmigen Gewässers. Die Linie ist parallel zur Gewässerkontur um 50/100mm nach außen versetzt. | Linie des Dükerschachtes (flächenförmig modelliert)
DRU00318 | 318 |  | Die Linie entspricht der Geometrie der Linie nach PNR 317, sie ist am Anfang und Ende jeweils um 15/100mm verkürzt. | Decker des Dükerschachtes (flächenförmig modelliert)
DRU00319 | 319 | DRU00110 | Am Linienanfang oder Linienende, das ist der Punkt, der im Gewässer liegt, wird die Liniensignatur nicht abgeschnitten, d.h. es erscheint ein Halbkreis. | Hafendamm, Mole
DRU00320 | 320 | DRU00110 DRU00111 | In Digitalisierrichtung des REOs um 25/100mm nach rechts versetzt Querstriche senkrecht zum REO konstruieren mit einer Strichlänge von 50/100mm und einem Strichabstand von 50/100mm (Strichmitte-Strichmitte). Lücke am Anfang: 10/100mm Lücke am Ende: -40/100mm | Böschungsschraffen von Staudamm (linienförmig modelliert)
DRU00321 | 321 | DRU00110 DRU00111 | Parallele Scharr von Linien der angegebenen SNR; Abstand der Linien 30/100mm (Linienmitte zu Linienmitte); Parallelität der Scharren senkrecht zur längsten gemessenen Kante zwischen Gewässerkontur und Staudamm (Staudammoberkante). Die Linien haben von der Flächenkontur keinen Abstand. Der Abstand zur Staudammoberkante beträgt 25/100mm. | Böschungsschraffen von Staudamm (flächenförmig modelliert)
DRU00322 | 322 | DRU00110 DRU00111 | Querstriche senkrecht zum REO und von dessen Achse weg konstruieren mit einer Strichlänge von 60/100mm und einem Strichabstand (Mitte-Mitte) von 55/100mm. Die Richtung der Querstriche ist vom REO aus gewässerabwärts bzw. weg von der angestauten Gewässerfläche. Beginn des ersten Querstriches (bezogen auf Strichmitte) ab dem Anfang des REO: 25/100mm Ende des letzten Querstriches (bezogen auf Strichmitte) vor dem Ende des REO: 25/100mm | Schraffen Wehr (linienförmig modelliert)
DRU00323 | 323 | DRU00110 DRU00322 | wie PNR 322, jedoch werden die Querstriche nicht zum flächenförmigen REO konstruiert, sondern zum nach PNR 112 erzeugten linienförmigen Präsentationsobjekt (Skelettachse der Fläche) | Schraffen Wehr (flächenförmig modelliert)
DRU00324 | 324 | DRU00110 | Auf den Anfangs- und Endpunkt des REOs jeweils ein Symbol der angegebenen Symbolnummer platzieren. Die Richtung beider Symbole zeigen von der Achse des REOs aus gesehen in Fließrichtung. Die Richtung der Symbole wird wie folgt berechnet: wenn die Digitalisierrichtung des REOs so verläuft, dass die Fließrichtung des darunterliegenden Gewässers links der Richtung vom Anfangs- zum Endpunkt des REOs liegt, dann hat das Symbol am Anfangspunkt des REO die Anfangsrichtung des REOs -100gon, die Richtung des Symbols im Endpunkt entspricht der Endrichtung des REOs. wenn die Digitalisierrichtung des REO so verläuft, dass die Fließrichtung des darunterliegenden Gewässers rechts der Richtung vom Anfangs- zum Endpunkt des REOs liegt, dann hat das Symbol am Anfangspunkt des REO die Anfangsrichtung des REOs +200gon, die Richtung des Symbols im Endpunkt entspricht der Endrichtung des REOs +100gon. | Symbol Sicherheitstor (linienförmig modelliert)
DRU00326 | 326 | DRU00110 | Die Geometrie des REO ist als Konstruktionslinie zu verwenden: Das REO ist Hypotenuse eines gleichschenkligen, rechtwinkligen Dreiecks. Die Dreiecksspitze zeigt stromaufwärts, bei Flutschleusen gegen die Flutrichtung. Die Katheten des so berechneten Dreiecks sind darzustellen. | Linie Siel (linienförmig modelliert)
DRU00327 | 327 |  | Auf den Anfangs- und Endpunkt der nach PNR 326, 329 oder 330 konstruierten Linie ist jeweils ein Symbol der angegebenen Signaturnummer zu platzieren. Die Richtung des Symbols im Anfangspunkt entspricht der Anfangsrichtung des REOs -100gon, die Richtung des Symbols im Endpunkt entspricht der Endrichtung des REOs. | Quadrat Siel (linienförmig modelliert)
DRU00328 | 328 | DRU00110 DRU00327 DRU00329 | wie PNR 327, jedoch werden die Symbole nicht auf das flächenförmige REO bezogen konstruiert, sondern zum nach PNR 329 erzeugten linienförmigen Präsentationsobjekt. | Quadrat Siel (flächenförmig modelliert)
DRU00329 | 329 |  | Bezogen auf die Fläche des REOs und des darunter liegenden Gewässers sind zwei Linien zu konstruieren mit folgenden Eigenschaften: Die zwei Linien sind Katheten eines gleichschenkligen, rechtwinkligen Dreiecks, dessen Basis quer, d.h. senkrecht zur Fließrichtung, zum darunter liegenden Gewässer liegt. Die Breite der Basis des Dreiecks entspricht der Breite Fläche des REOs, die quer, d.h. senkrecht zur Fließrichtung, zum darunter liegenden Gewässer liegt. Die Dreiecksspitze zeigt stromaufwärts, bei Flutschleusen gegen die Flutrichtung. Die Katheten des so berechneten Dreiecks sind darzustellen. | Linien Siel (flächenförmig modelliert)
DRU00330 | 330 |  | In die Fläche des REO ist eine Linie quer, d.h. senkrecht, zum darunter liegenden oder angrenzenden Gewässer zu konstruieren. Die Länge der Linie entspricht der Breite des darunter liegenden Gewässers. | Linie Sicherheitstor (flächenförmig modelliert)
DRU00335 | 335 |  | Die Kontur des flächenförmigen REOs ist mit der angegebenen SNR zu zeichnen. Der am Spielfeld angrenzende Teil der Kontur ist nicht zu zeichnen. | Zuschauertribüne Kontur
DRU00340 | 340 |  | Parallel zum REO ist jeweils links und rechts eine Linie im Abstand von 29/100mm zu zeichnen, die Anfangs- und Endpunkte der Parallelen sind jeweils zu verbinden. | Sprungschanze Rechteck
DRU00341 | 341 |  | Das Symbol ist auf den Endpunkt des REO zu setzten. Die Richtung des Symbols entspricht der Endrichtung des REOs -100gon. | Sprungschanze Flügel
DRU00345 | 345 | DRU00110 | Die Linie wird am Anfang und Ende jeweils um 12/100mm verkürzt. | Gradierwerk Decker
DRU00346 | 346 | DRU00110 | Auf die Achse des REO sind parallele Linien im Winkel von 50gon zur REO-Achse im Abstand der Parallelen von 80/100mm zu setzen, senkrecht dazu eine weitere Parallelenschar. Es entsteht ein Kreuzmuster. Die Länge der Parallelen ist begrenzt bis zur Breite des mit SNR 22800 signaturierten REO. | Linienmuster Gradierwerk
DRU00347 | 347 | DRU00110 | Muster sich im rechten Winkel kreuzender paralleler Linien. Linienabstand der Parallelen: 80/100mm Richtung einer Parallelenschar: 50gon gegenüber geographisch Nord nach Ost Referenzpunkt für das Muster: Kreuzungspunkt gekreuzter Linien liegt auf der Nord-West-Ecke des TK-Blattes | Flächenmuster Gradierwerk
DRU00350 | 350 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 60/100mm und Strichabstand 60/100mm (Strichmitte-Strichmitte) links und rechts des REOs im Abstand von 15/100mm konstruieren. Die Lücke der Querstriche am Anfang und Ende beträgt 0mm. | Linienmuster des Ringwalls (links)
DRU00351 | 351 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 60/100mm und Strichabstand 60/100mm (Strichmitte-Strichmitte) links und rechts des REOs im Abstand von 15/100mm konstruieren. Die Lücke der Querstriche am Anfang und Ende beträgt 0mm. | Linienmuster des Ringwalls (rechts)
DRU00352 | 352 | formalisert | Senkrecht zur Kontur Querstriche mit Strichlänge 60/100mm und Strichabstand 60/100mm (Strichmitte-Strichmitte) links der Kontur jeweils im Abstand von 15/100mm konstruieren. | Konturenmuster des Ringwalls (flächenförmig modelliert) (links)
DRU00353 | 353 | formalisert | Senkrecht zur Kontur Querstriche mit Strichlänge 60/100mm und Strichabstand 60/100mm (Strichmitte-Strichmitte) rechts der Kontur jeweils im Abstand von 15/100mm konstruieren. | Konturenmuster des Ringwalls (flächenförmig modelliert) (rechts)
DRU00354 | 354 | formalisert | Senkrecht zum REO sind von der Achse des REO weg Striche mit einer Länge von 40/100mm alternierend links und rechts der Achse des REO zu zeichnen. Strichabstand: 180/100mm Lücke am Anfang: 90/100mm Lücke am Ende: -90/100mm | Linienmuster Zaun Querstriche
DRU00369 | 369 | DRU00110 | Es sind zwei Linienzüge auf der Kontur der Fläche zu konstruieren: Diejenigen Teile der Flächenkontur, die in Richtung des/der REOs liegen, das/die eine Relation hatDirektUnten auf die Brücke hat/haben, sind als Brückenkontur darzustellen. | Brückenkontur (Brücke flächenförmig modelliert)
DRU00370 | 370 | DRU00110 | An den Anfangspunkt sind zwei Linien der Länge 60/100mm mit Richtung Anfangsrichtung der Parallelen +150gon und Anfangsrichtung der Parallelen +250gon zeichnen. An den Endpunkt der Parallelen sind zwei Linien der Länge 60/100mm mit Richtung Endrichtung der Parallelen -50gon Endrichtung der Parallelen +50gon zu zeichnen. | Steg: je zwei Flügel am Anfangs- und Endpunkt
DRU00371 | 371 |  | Es sind zwei Linienzüge auf denjenigen Seiten der Kontur zu konstruieren, die senkrecht zur Richtung des/der REOs liegen, das/die eine Relation hatDirektUnten auf den Tunnel/die Schutzgalerie hat/haben. | Tunnelportale (flächenförmig modelliert)
DRU00372 | 372 | DRU00110 | Es sind zwei Linienzüge auf der Kontur der Fläche zu konstruieren: Diejenigen Teile der Flächenkontur, die die langen Seiten der Fläche begrenzen, sind als Brückenkontur darzustellen. | Brückenkontur bei alleinstehenden Brücken (Brücke flächenförmig modelliert)
DRU00380 | 380 | DRU00110 | Es sind zwei Linienzüge auf der Kontur der Fläche zu konstruieren: Diejenigen Teile der Flächenkontur, die in Richtung der Gewässerstationierungsachse liegen, die im Fließgewässer liegt, das eine Relation hatDirektUnten auf die Brücke hat, sind als Brückenkontur darzustellen. | Brückenkontur (Brücke flächenförmig modelliert) bei flächenförmig modelliertem Fließgewässer
DRU00390 | 390 |  | Erstes linkes oberes Muster liegt auf der Nord-West-Ecke des TK-Blattes, dabei muss garantiert sein, dass in jedem REO mindestens ein Symbol liegt. | Positionierung von Flächenmustern
DRU00391 | 391 |  | Musterrichtung: horizontal = West-Ost-Richtung | Musterrichtung
DRU00400 | 400 | formalisert | Kontur auf den Flächenrand zeichnen; bei angrenzenden Flächen mit derselben Signaturierungsregel wird die Kontur unterdrückt. |
DRU00401 | 401 | formalisert | Abstand Muster horizontal: 354/100mm Abstand Muster vertikal: 177/100mm Versatz Muster untereinander: 177/100mm | Flächenmuster Streuobstacker /- wiese, Obst- und Nussplantage
DRU00402 | 402 | formalisert | Abstand Muster horizontal: 800/100mm Abstand Muster vertikal: 200/100mm Versatz Muster untereinander: 400/100mm | Flächenmuster Heide
DRU00403 | 403 | formalisert | Abstand Muster horizontal: 1100/100mm Abstand Muster vertikal: 225/100mm Versatz Muster untereinander: 550/100mm | Flächenmuster Moor
DRU00404 | 404 | formalisert | Abstand Muster horizontal: 400/100mm Abstand Muster vertikal: 100/100mm Versatz Muster untereinander: 200/100mm | Flächenmuster Sumpf
DRU00405 | 405 | formalisert | Abstand Muster horizontal: 400/100mm Abstand Muster vertikal: 100/100mm Versatz Muster untereinander: 200/100mm | Flächenmuster Schilf
DRU00406 | 406 | formalisert | Abstand Muster horizontal: 990/100mm Abstand Muster vertikal: 495/100mm Versatz Muster untereinander: 495/100mm | Flächenmuster Wald (Laub- oder Nadelholz)
DRU00407 | 407 | formalisert | Abstand Muster horizontal: 990/100mm Abstand Muster vertikal: 495/100mm Versatz Muster untereinander: 495/100mm | Flächenmuster Vegetationsmerkmal (Laub- oder Nadelholz)
DRU00408 | 408 | formalisert | Abstand Muster horizontal: 354/100mm Abstand Muster vertikal: 177/100mm Versatz Muster untereinander: 177/100mm | Flächenmuster Streuobstwiese
DRU00409 | 409 | formalisert | Abstand Muster horizontal: 400/100mm Abstand Muster vertikal: 100/100mm Versatz Muster untereinander: 200/100mm | Flächenmuster nasser Boden
DRU00410 | 410 | formalisert | Abstand Muster horizontal: 1980/100mm Abstand Muster vertikal: 990/100mm Versatz Muster untereinander: 990/100mm | Flächenmuster Wald (Laub- oder Nadelholz) bei Kombination für Mischwaldsignatur
DRU00411 | 411 | DRU00110 DRU00390 DRU00391 | Abstand Muster horizontal: 565/100mm Abstand Muster vertikal: 283/100mm Versatz Muster untereinander: 283/100mm | Flächenmuster Gehölz, Weihnachtsbaumkultur, Kurzumtriebsplantage, Baumschule
DRU00412 | 412 | formalisert | Abstand Muster horizontal: 250/100mm Abstand Muster vertikal: 200/100mm Versatz Muster untereinander: 125/100mm | Flächenmuster Hopfen
DRU00413 | 413 | formalisert | Abstand Muster horizontal: 200/100mm Abstand Muster vertikal: 150/100mm Versatz Muster untereinander: 100/100mm | Flächenmuster Rebfläche
DRU00414 | 414 | DRU00110 DRU00390 DRU00391 | Das Flächenmuster besteht aus den Signaturen 41901 (Stein_01) bis 41912 (Stein_12). Alle Positionen sind in einem Einbettrechteck definiert. Stein_01 steht bei (25;10), Stein_02 steht bei (150;8), Stein_03 steht bei (178;110), Stein_04 steht bei (77;78), (178;8), Stein_05 steht bei (-43;75), Stein_06 steht bei (-167;80), Stein_07 steht bei (-193;-20), Stein_08 steht bei (-180;-110), Stein_09 steht bei (-80;-44), Stein_10 steht bei (4;-110), Stein_11 steht bei (90;-94), Stein_12 steht bei (200;-95). Abstand Muster horizontal: 500/100mm Abstand Muster vertikal: 280/100mm Versatz Muster untereinander: 250/100mm | Flächenmuster Steine, Schotter, Geröll
DRU00415 | 415 | formalisert | Abstand Muster horizontal: 100/100mm Abstand Muster vertikal: 140/100mm Versatz Muster untereinander: -30/100mm | Flächenmuster Fels (Unland, vegetationslose Fläche)
DRU00416 | 416 | formalisert | Abstand Muster horizontal: 100/100mm Abstand Muster vertikal: 140/100mm Versatz Muster untereinander: -30/100mm | Flächenmuster Fels
DRU00419 | 419 | DRU00110 DRU00390 DRU00391 | Das Flächenmuster besteht aus den Signaturen 42001 (Muster_K), 42002 (Muster_M) und 42003 (Muster_G). Die Positionen sind in einem Einbettrechteck definiert. Muster_K steht bei (22;45), (42;127), (135;21), (196;-1), (160;-63), (145;-109), (50;-97), (-70;-67), (-137;-95), (-218;-95), (-66;0), (-124;30), (-218;36), (-221;132). Muster_M steht bei (111;71), (2;-57), (-154;75). Muster_G steht bei (192;85), (82;-43), (195;-140), (-170;-43), (-68;-140), (-70;48). Abstand Einbettrechteck horizontal: 450/100mm Abstand Einbettrechteck vertikal: 300/100mm Versatz Einbettrechteck untereinander: 100/100mm | Flächenmuster Sand, Sandbank
DRU00420 | 420 | formalisert | Linie punktieren Punktabstand Mitte-Mitte: 300/100mm Lücke am Anfang: 60/100mm Lücke am Ende: -60/100mm | Linienmuster Baumreihe
DRU00421 | 421 | formalisert | Linie punktieren Punktabstand Mitte-Mitte: 80/100mm Lücke am Anfang: 30/100mm Lücke am Ende: -30/100mm | Linienmuster Hecke ohne Wall
DRU00422 | 422 | formalisert | Linie punktieren Punktabstand Mitte-Mitte: 100/100mm Lücke am Anfang: 40/100mm Lücke am Ende: 0/100mm | Linienmuster Hecke mit Wall
DRU00425 | 425 | formalisert | Abstand Muster horizontal: 1100/100mm Abstand Muster vertikal: 225/100mm Versatz Muster untereinander: 225/100mm Position des Flächenmusters gegenüber PNR 403 um einen Offset von 380/100mm nach Rechts und 50/100mm nach unten versetzt. | Flächenmuster Gebüsch bei Kombination mit AX_Moor
DRU00429 | 429 | formalisert | Abstand Muster horizontal: 1980/100mm Abstand Muster vertikal: 990/100mm Versatz Muster untereinander: 990/100mm | Flächenmuster Wald (Laub- oder Nadelholz) bei Kombination für Mischwaldsignatur (Vegetationsmerkmal)
DRU00430 | 430 | DRU00110 | Die Kontur wird an den schmalen Seiten der Fläche nicht dargestellt. | Kontur einer flächenförmig modellierten Schneise
DRU00450 | 450 |  | Die Kontur der Fläche wird in den Teilen nicht dargestellt, in denen eine gemeinsame Geometrie mit einem REO * der OA 44001 (AX_Fliessgewaesser) oder * der OA 44005 (AX_Hafenbecken) oder * der OA 44006 (AX_StehendesGewaesser) oder * der OA 44007 (AX_Meer) besteht. | Keine Darstellung der Kontur eines Hafenbeckens, eines Fließgewässers, eines stehenden Gewässers oder eines Meeres.
DRU00465 | 465 |  | Es wird nur der Teil der Fläche dargestellt, der nicht auf einer Fläche der Objektart AX_Heide, AX_Moor, oder AX_Sumpf liegt. | Flächenfarbendarstellung bei AX_Vegetationsmerkmal und Verschneidung mit Heide/Moor/Sumpf
DRU00512 | 512 |  | Die Richtung der Signatur ist in Richtung der darunter liegenden Gewässerachse +100gon (also in Fließrichtung stromabwärts). | Wasserfall (punktförmig modelliert)
DRU00513 | 513 | DRU00110 DRU00111 | Der Bezugspunkt des Symbols liegt auf dem REO. Die Bemusterung beginnt an dem Knoten, der links zur Fließrichtung (Gewässerstationierungsachse des darunter liegenden Fließgewässsers) liegt, so dass die Spitze der Signatur in Fließrichtung zeigt. Das Symbol wird über die gesamte Länge des REO wiederholt mit: Symbolabstand (von Bezugspunkt zu Bezugspunkt): 78.3/100mm Symbolrichtung: Richtung des REO im Bezugspunkt Lücke am Anfang: 56/100mm Lücke am Ende: -56/100mm | Linienmuster Wasserfall (linienförmig modelliert)
DRU00514 | 514 | DRU00110 DRU00111 | In die Fläche des REO sind mehrere Linien zu konstruieren. Die Linien verlaufen parallel zueinander und quer zur Fließrichtung des darunter liegenden oder angrenzenden Gewässers. Der Abstand der parallelen Linien beträgt 80/100mm. Diese Linien sind nach PNR 513 zu bemustern. | Linienmuster Wasserfall (flächenförmig modelliert)
DRU00516 | 516 | DRU00110 DRU00390 | Abstand Muster horizontal: 140/100mm Abstand Muster vertikal: 40/100mm Versatz Muster untereinander: 70/100mm Richtung der Striche und des Musters: in Fließrichtung des Gewässers | Flächenmuster Stromschnelle
DRU00517 | 517 |  | Der Querbalken der Signatur liegt im Gewässer, die Richtung der Signatur ist senkrecht zur angrenzenden Gewässerkontur. | Anleger (punktförmig modelliert)
DRU00522 | 522 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) links und rechts des REOs konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind jeweils um den halben Strichabstand versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen) | Muster Damm ohne Verkehrsführung
DRU00523 | 523 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 91/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (links) an Autobahnen mit getrennten Fahrbahnen
DRU00524 | 524 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 91/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) an Autobahnen mit getrennten Fahrbahnen
DRU00525 | 525 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 45/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (links) an Autobahnen ohne getrennte Fahrbahnen , Gemeindestraßen mit Durchgangsverkehr und Straßen mit FSZ 1 (Auffahrten)
DRU00526 | 526 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 45/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) an Autobahnen ohne getrennte Fahrbahnen , Gemeindestraßen mit Durchgangsverkehr und Straßen mit FSZ 1 (Auffahrten)
DRU00527 | 527 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 76/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (links) an Straßen mit getrennten Fahrbahnen (nicht Autobahnen)
DRU00528 | 528 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 76/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) an Straßen mit getrennten Fahrbahnen (nicht Autobahnen)
DRU00529 | 529 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 60/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (links) an Bundesstraßen, Landesstraßen, Staatsstraßen, Kreisstraßen
DRU00530 | 530 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 60/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) an Bundesstraßen, Landesstraßen, Staatsstraßen, Kreisstraßen
DRU00531 | 531 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 29.5/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (links) an Gemeindestraßen ohne Durchgangsverkehr
DRU00532 | 532 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 29.5/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) an Gemeindestraßen ohne Durchgangsverkehr
DRU00533 | 533 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 24.5/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (links) an Hauptwirtschaftswegen und Gassen
DRU00534 | 534 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 24.5/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) an Hauptwirtschaftswegen und Gassen
DRU00535 | 535 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 10/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (links) an Fußwegen, Wirtschaftswegen, Radweg, Rad- und Fußweg
DRU00536 | 536 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 10/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) an Fußwegen, Wirtschaftswegen, Radweg, Rad- und Fußweg
DRU00537 | 537 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 20/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (links) an Bahnen
DRU00538 | 538 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 20/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) an Bahnen
DRU00539 | 539 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 7.5/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (links) an Bahn im Freizeitpark, Seilbahn, Bergbahn, Zahnradbahn, Standseilbahn, Magnetschwebebahn, Museumsbahn (Schmalspur, Breitspur), Stadtbahnen
DRU00540 | 540 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 7.5/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) an Bahn im Freizeitpark, Seilbahn, Bergbahn, Zahnradbahn, Standseilbahn, Magnetschwebebahn, Museumsbahn (Schmalspur, Breitspur), Stadtbahnen
DRU00600 | 600 | DRU00140 | Der Schriftinhalt ist zentrisch (bezogen auf vertikale Ausrichtung) entlang der Achse des verknüpften REOs, ausgehend von der Mitte des REOs symmetrisch nach links und rechts, zu platzieren. | Namen von Straßen oder Wegen
DRU00601 | 601 | DRU00140 | Die Schrift ist in der Mitte zwischen Anfangs- und Endpunkt (Mittelpunkt) und entlang des Verlaufes des linienförmigen Objektes zu platzieren. Der Abstand der Schrift, bezogen auf die vertikale Ausrichtung unten, ist 60/100mm außerhalb der Signatur des linienförmigen Objektes. Die Schrift zeigt mit ihrer unteren Standlinie zum linienförmigen Objekt. Die Richtung der Standlinie der Schrift muss < 200gon sein. | Gewässernamen an linienförmig modellierten Kanälen für die Schifffahrt oder Gewässern mit 6m bis ⇐ 12m Breite
DRU00602 | 602 | DRU00140 | Die Schrift ist in der Mitte zwischen Anfangs- und Endpunkt (Mittelpunkt) und parallel zur Richtung der Achse im Mittelpunkt des linienförmigen Objektes zu platzieren. Der Abstand der Schrift, bezogen auf die vertikale Ausrichtung unten, ist 30/100mm außerhalb der Achse des linienförmigen Objektes. Die Schrift zeigt mit ihrer unteren Standlinie zum linienförmigen Objekt. Die Richtung der Standlinie der Schrift muss < 200gon sein. | Straßenkurzbezeichnung von Landes-, Staats- und Kreissstraßen; Namen oder Schriftzusätze von Bahnstrecken; Schriftzusätze zu Gewässern; Namen zu folgenden linienförmig modellierten REOs: Transportanlage, Sickerstrecke, Damm, Einschnitt, Anlagen für Sport, Freizeit und Erholung, Vegetationsmerkmal, Schifffahrtslinien
DRU00604 | 604 | formalisert | Das Symbol ist * auf die Mitte der Achse des REOs AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe oder * auf die Mitte der Achse des REOs AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung zu platzieren. | Symbol für Denkmal, Antenne
DRU00605 | 605 | DRU00140 | Die Schrift ist in der Mitte der Fläche Fliessgewässer in Richtung des Gewässerverlaufes zu platzieren. Die Richtung der Standlinie der Schrift, berechnet aus der Verbindung Anfangspunkt zu Endpunkt der Standlinien oder umgekehrt, muss < 200gon sein. | Gewässernamen an flächenförmig modellierten Gewässern
DRU00606 | 606 | DRU00140 | Die Schrift ist in der Mitte zwischen Anfangs- und Endpunkt (Mittelpunkt) und entlang des Verlaufes des linienförmigen Objektes zu platzieren. Der Abstand der Schrift, bezogen auf die vertikale Ausrichtung unten, ist 40/100mm außerhalb der Signatur des linienförmigen Objektes. Die Schrift zeigt mit ihrer unteren Standlinie zum linienförmigen Objekt. Die Richtung der Standlinie der Schrift muss < 200gon sein. | Gewässernamen an linienförmig modellierten Gewässern ⇐ 6m Breite
DRU00607 | 607 | DRU00110 | Das Symbol ist in die Mitte der Fläche, bezogen auf deren schmale Ausdehnung, in Richtung der Fließrichtung des Gewässers zu platzieren. Die Fließrichtung ergibt sich aus der auf dem AX_Fliessgewaesser liegenden AX_Gewaesserstationierungsachse, wenn an dem REO das Attribut Fließrichtung mit TRUE belegt ist. Wenn FLR den Wert FALSE hat, ist die Fließrichtung unbekannt. | Fließrichtungspfeil in flächenförmig modellierten Gewässern
DRU00608 | 608 | DRU00110 | Das Symbol ist in der Mitte zwischen Anfangs- und Endpunkt (Mittelpunkt) und parallel zur Richtung der Achse im Mittelpunkt des linienförmigen Objektes in Richtung der Fließrichtung des Gewässers zu platzieren. Der Abstand zwischen der Außenkante des Symbols und der Außensignatur des linienförmigen Objektes beträgt 90/100mm. | Fließrichtungspfeil neben linienförmig modellierten Gewässern mit bekannter Fließrichtung
DRU00609 | 609 | DRU00110 | Das Symbol ist in Richtung des Tideflusses in den Schwerpunkt der Fläche zu platzieren. | Tidepfeil im Meer
DRU00610 | 610 | DRU00140 | Die Schrift mit Symbol ist zentrisch (ausgehend von der Schrift- und Symbolmitte) auf die Mitte der Achse des mit dem ZUSO verknüpften REOs AX_Strassenachse zu platzieren. Dabei sollen sich die Symbole ab einer Gesamtlänge aller REOs eines ZUSOs von 200mm in einem Mindestabstand von 200mm und einem Maximalabstand von 300mm wiederholen. Das erste Symbol bezogen auf die gesamte Länge der zum ZUSO gehörenden REOs soll nach 100mm platziert werden, das letzte 100mm vor deren Ende. Die dazwischen liegenden Symbole werden im Rahmen des Mindest- und Maximalabstands verteilt. Bei einer Gesamtlänge der REOs, die zu einem ZUSO gehören, von unter 200mm ist ein Symbol zentrisch auf den Achsverlauf der REOs zu platzieren. Hat ein ZUSO mehrere Kurzbezeichungen (z. B. Bundesautobahn- mit Europastraßennummer), werden diese Symbole in einem Abstand von 7.5mm (Symbolmitte zu Symbolmitte) versetzt zueinander platziert. Bei der Reihenfolge soll dabei, innerhalb der Autobahn-, Bundesstraßen- und Europastraßennummern die nummerische Reihe eingehalten und in der Rangfolge zuerst die Autobahn- bzw. Bundesstraßen- und danach die Europastraßennummern aufgeführt werden. Bei der oben beschriebenen Verteilung der Symbole über die Gesamtlänge ist in diesem Fall von der Achsmitte der zueinander gehörenden und platzierten Symbole auszugehen. | Ort der Straßenkurzbezeichnung mit Symbol von Bundesautobahnen, Bundesstraßen, Europastraßen
DRU00616 | 616 |  | Der Schriftinhalt besteht aus den letzten 3 Zeichen des Inhalts des Attributs "Bezeichnung (BEZ)" ohne führende "0" bzw. "00". Beispiel: bei BEZ="A002038" lautet der Textinhalt "38". | Inhalt der Kurzbezeichnung von Autobahnknoten, -kreuzen, -dreiecken oder -anschlussstellen
DRU00618 | 618 | formalisert | Alle benachbarten REOs im Tunnel oder Schutzgalerie verbinden. | Tunnelportal zu linienförmig modellierten Tunnelachsen
DRU00619 | 619 | DRU00110 DRU00111 | REO mit angegebenem Symbol bemustern: Symbolabstand (von Bezugspunkt zu Bezugspunkt): 200/100mm Symbolrichtung: Richtung des REO im Bezugspunkt -100gon Lücke am Anfang: 100/100mm Lücke am Ende: -100/100mm | Linienmuster von Stadtbahn, Straßenbahn, Bergbahn, Schmalspurbahn, Breitspurbahn, Magnetschwebebahn, Zahnradbahn, Standseilbahn
DRU00620 | 620 | DRU00110 DRU00111 | REO mit angegebenem Symbol bemustern: Symbolabstand (von Bezugspunkt zu Bezugspunkt): 7500/100mm Symbolrichtung: Richtung des REO im Bezugspunkt -100gon Lücke am Anfang: 3750/100mm Lücke am Ende: -3750/100mm | Linienmuster von Symbolen zur Signaturierung von elektrifizierten, nicht elektrifizierten, eingleisigen oder mehrgleisigen Bahnen
DRU00623 | 623 | formalisert | Links parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 47.5/100mm zeichnen | Oberkanten von Einschnitt ohne Verkehrsführung (links)
DRU00624 | 624 | formalisert | Rechts parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 47.5/100mm zeichnen | Oberkanten von Einschnitt ohne Verkehrsführung (rechts)
DRU00625 | 625 | formalisert | Links parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 158.5/100mm zeichnen | Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) an Autobahnen mit getrennten Fahrbahnen
DRU00626 | 626 | formalisert | Rechts parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 158.5/100mm zeichnen | Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) an Autobahnen mit getrennten Fahrbahnen
DRU00627 | 627 | formalisert | Links parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 112.5/100mm zeichnen | Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) an Autobahnen ohne getrennte Fahrbahnen, Gemeindestraßen mit Durchgangsverkehr
DRU00628 | 628 | formalisert | Rechts parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 112.5/100mm zeichnen | Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) an Autobahnen ohne getrennte Fahrbahnen, Gemeindestraßen mit Durchgangsverkehr
DRU00629 | 629 | formalisert | Links parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 143.5/100mm zeichnen | Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) an Straßen mit getrennten Fahrbahnen (nicht Autobahnen)
DRU00630 | 630 | formalisert | Rechts parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 143.5/100mm zeichnen | Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) an Straßen mit getrennten Fahrbahnen (nicht Autobahnen)
DRU00631 | 631 | formalisert | Links parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 127.5/100mm zeichnen | Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) an Bundesstraßen, Landesstraßen, Staatsstraßen, Kreisstraßen
DRU00632 | 632 | formalisert | Rechts parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 127.5/100mm zeichnen | Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) an Bundesstraßen, Landesstraßen, Staatsstraßen, Kreisstraßen
DRU00633 | 633 | formalisert | Links parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 97/100mm zeichnen | Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) an Gemeindestraßen ohne Durchgangsverkehr
DRU00634 | 634 | formalisert | Rechts parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 97/100mm zeichnen | Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) an Gemeindestraßen ohne Durchgangsverkehr
DRU00635 | 635 | formalisert | Links parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 92/100mm zeichnen | Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) an Hauptwirtschaftswegen und Gassen
DRU00636 | 636 | formalisert | Rechts parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 92/100mm zeichnen | Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) an Hauptwirtschaftswegen und Gassen
DRU00637 | 637 | formalisert | Links parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 77.5/100mm zeichnen | Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) an Wirtschaftswegen, Fußwegen
DRU00638 | 638 | formalisert | Rechts parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 77.5/100mm zeichnen | Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) an Wirtschaftswegen, Fußwegen
DRU00639 | 639 | formalisert | Links parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 87.5/100mm zeichnen | Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) an Bahnen
DRU00640 | 640 | formalisert | Rechts parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 87.5/100mm zeichnen | Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) an Bahnen
DRU00641 | 641 | formalisert | Links parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 75/100mm zeichnen | Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) an Stadtbahnen
DRU00642 | 642 | formalisert | Rechts parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 75/100mm zeichnen | Oberkanten von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) an Stadtbahnen
DRU00720 | 720 | DRU00110 | REO mit angegebenem Symbol im Abstand von 120/100mm bemustern. Lücke am Anfang und Ende jeweils die Hälfte des Restes, der sich aus der Gesamtlänge_des_REO - Anzahl_der_Muster*Musterlänge ergibt. Anzahl_der_Muster = Gesamtlänge_des_REO/Musterlänge. Die Signatur wird verlaufsorientiert senkrecht auf der Kontur präsentiert. Der Bezugspunkt liegt hangaufwärts. | Muster von linienförmig modellierten Felsen
DRU00722 | 722 | DRU00110 DRU00111 | Kontur des REO mit angegebenem Symbol im Abstand von 60/100mm bemustern. Die Spitze des Dreiecks steht senkrecht auf der Kontur und zeigt in Richtung des Gefälles. | Linienmuster von Düne, Steilrand, Kliffkante
DRU00723 | 723 |  | Angabe des HHL-Wertes auf ganze Meter | Höhenangabe von Haupthöhenlinien und Zähllinien
DRU00724 | 724 |  | Angabe des HHL-Wertes in Meter mit einer Stelle nach dem Komma | Höhenangabe von Hilfshöhenlinien
DRU00725 | 725 |  | Angabe des HHL-Wertes in Meter mit zwei Stellen nach dem Komma | Höhenangabe von 2. Hilfshöhenlinien
DRU00729 | 729 |  | Die Schrift ist zentrisch auf die Achse des REOs AX_Hoehenlinie zu setzen. Die Ausrichtung der Schrift ist in Richtung des REOs im Bezugspunkt der Schrift und in Richtung des Geländeanstiegs. | Höhenlinienzahl
DRU00740 | 740 | DRU00110 DRU00111 | Senkrecht zum REO Querstriche * mit Strichlänge SL und * Strichabstand SA (Strichmitte-Strichmitte) * zur Achse des REO in Richtung des Gefälles konstruieren. | Allgemeine Regel für Querstriche an Böschungen
DRU00741 | 741 | DRU00110 DRU00111 DRU00740 | PNR 740 mit: SL: 40/100mm SA: 45/100mm | Muster für Böschung
DRU00750 | 750 |  | Die Schrift ist mindestens einmal verlaufsorientiert parallel zum Grenzband im Abstand von 50/100mm innerhalb der Schutzzone zu platzieren. Bei größeren Gebietsausdehnungen ist die Beschriftung zu wiederholen. Textabstand: ca. 16cm | Beschriftung von Ruhezonen und Kernzonen im Nationalpark bzw. Biosphärenreservat
DRU00800 | 800 | formalisert | Linienverschneidung: Kontur auf den Flächenrand zeichnen; bei angrenzenden Flächen mit derselben Objektart wird die Kontur unterdrückt. | Linienverschneidung bei flächenfärmigen Objekten
DRU00900 | 900 |  | Linienverschneidung für Linienmuster: Es wird nur der Teil der Geometrie gezeichnet der die höhere Priorität hat. | Linienverschneidung für Linienmuster
DRU00910 | 910 | formalisert | Die Schrift ist vom Schwerpunkt der Fläche aus um 2 mm nach rechts und 2 mm nach unten mit dem Bezugspunkt links unten zu platzieren. | Schriften für Abbaugut von Bergbaubetrieben (flächenförmig modelliert)
DRU00911 | 911 | formalisert | Die Schrift ist vom Schwerpunkt der Fläche aus um 2 mm nach rechts und 2 mm nach oben mit dem Bezugspunkt links unten zu platzieren. | Namen zu flächenförmig modellierten Objekten (bei gleichzeitiger Existenz von darzustellenden Einzelsymbolen)
DRU00915 | 915 | formalisert | Linienversatz für Naturschutzgebiets-, Truppenübungsplatz-, Ruhe- bzw. Kernzonengrenzen |
DRU00920 | 920 | formalisert | Linienversatz für Nationalpark- und Biosphärenreservatsgrenzen |
DRU00930 |  | formalisert | Linienversatz für Wasserleitung, Aquädukt (links) |
DRU00931 |  | formalisert | Linienversatz für Wasserleitung, Aquädukt (rechts) |
DRU00940 |  | formalisert | Linienversatz für Schneise (links) |
DRU00941 |  | formalisert | Linienversatz für Schneise (rechts) |
DRU00990 | 990 |  | Linienverschneidung für Furt: Die Darstellung des mit der Furt geometrieidentischen Verkehrsweges wird unterdrückt; betrifft * AX_Strassenachse * AX_Fahrwegachse * AX_WegPfadSteig | Linienverschneidung für AX_Strasseverkehrsanlage mit ART 2000 (Furt)
DRU01522 | 1522 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) links und rechts des REOs konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind jeweils und den halben Strichabstand versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen) | Muster Einschnitt ohne Verkehrsführung
DRU01523 | 1523 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 151/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) an Autobahnen mit getrennten Fahrbahnen
DRU01524 | 1524 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 151/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) an Autobahnen mit getrennten Fahrbahnen
DRU01525 | 1525 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 105/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) an Autobahnen ohne getrennte Fahrbahnen, Gemeindestraßen mit Durchgangsverkehr
DRU01526 | 1526 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 105/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) an Autobahnen ohne getrennte Fahrbahnen, Gemeindestraßen mit Durchgangsverkehr
DRU01527 | 1527 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 136/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) an Straßen mit getrennten Fahrbahnen (nicht Autobahnen)
DRU01528 | 1528 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 136/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) an Straßen mit getrennten Fahrbahnen (nicht Autobahnen)
DRU01529 | 1529 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 120/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) an Bundesstraßen, Landesstraßen, Staatsstraßen, Kreisstraßen
DRU01530 | 1530 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 120/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) an Bundesstraßen, Landesstraßen, Staatsstraßen, Kreisstraßen
DRU01531 | 1531 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 89.5/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) an Gemeindestraßen ohne Durchgangsverkehr
DRU01532 | 1532 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 89.5/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) an Gemeindestraßen ohne Durchgangsverkehr
DRU01533 | 1533 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 84.5/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) an Hauptwirtschaftswegen und Gassen
DRU01534 | 1534 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 84.5/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) an Hauptwirtschaftswegen und Gassen
DRU01535 | 1535 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 70/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) an Wirtschaftswegen, Fußwegen
DRU01536 | 1536 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 70/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) an Wirtschaftswegen, Fußwegen
DRU01537 | 1537 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 80/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) an Bahnen
DRU01538 | 1538 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 80/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) an Bahnen
DRU01539 | 1539 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 67.5/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (links) an Stadtbahnen
DRU01540 | 1540 | formalisert | Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 67.5/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster von Einschnitt mit Verkehrsführung (rechts) an Stadtbahnen