# DesignRules

Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland (AdV)
version 2.1.3, 2024-11-30

>> SymbologyCatalog ATKIS-SK50 >> DesignRules

## DesignRules — Positionierungsregeln

ID | PNR | zusätzliche PNR | Anwendungsregel | Anwendung bei Signaturen
--- | --- | --- | --- | ---
DRU00100 | 100 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen. | Symbol in Fläche platzieren
DRU00101 | 101 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel und mit demselben Namen verbinden. Die Schrift ist zentrisch in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen. Sind bei einem Objekt NAM und ZNM belegt, ist ZNM unter NAM zu präsentieren. | Schrift in Fläche platzieren
DRU00102 | 102 | formalisiert | Die Schrift ist vom punktförmigen REO aus um 2mm nach rechts und um 2mm nach oben mit dem Schriftbezugspunkt links unten zu platzieren. | Schriften zu punktförmig modellierten Objekten
DRU00104 | 104 | formalisiert | Die Schrift ist vom punktförmigen REO aus um 2mm nach rechts mit dem Schriftbezugspunkt links unten zu platzieren. | Beschriftung von Wasserspiegelhöhe
DRU00105 | 105 | formalisiert | Die Schrift ist vom punktförmigen REO aus um 6mm nach rechts und um 6mm nach oben mit dem Schriftbezugspunkt Mitte-Mitte zu platzieren. | Nummer des Autobahnknotens (punktförmig modelliert)
DRU00106 | 106 | formalisiert | Das Symbol ist vom punktförmigen REO aus um 6mm nach rechts und um 6mm nach oben zu platzieren. | Symbol für die Nummer des Autobahnknoten (punktförmig modelliert)
DRU00107 | 107 | formalisiert | Die Schrift ist vom punktförmigen REO aus um 6mm nach rechts und um 2mm nach unten mit dem Schriftbezugspunkt links oben zu platzieren. | Name des Autobahnknotens (punktförmig modelliert)
DRU00109 | 109 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. | linienförmig modellierten Objekten
DRU00110 | 110 |  | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. |
DRU00111 | 111 |  | Musterlänge = Strichlänge + Lückenlänge Anzahl der Muster: (int) {(Gesamtlänge der zu bemusternden Linie - Lücke am Anfang - Lücke am Ende) / Musterlänge} Rest = (Gesamtlänge der zu bemusternden Linie - Lücke am Anfang - Lücke am Ende) - Anzahl der Muster * Musterlänge Wenn Rest > Musterlänge/2: Anzahl der Muster um 1 erhöhen Musterlänge_neu = (Gesamtlänge der zu bemusternden Linie - Lücke am Anfang - Lücke am Ende) / Anzahl der Muster | Musterausgleich von Linienmuster
DRU00112 | 112 | formalisiert | Die Linie ist auf die Skelettachse der Fläche zu platzieren. | Skelettachse zu Stützmauer, Staumauer, Wehr (flächenförmig modelliert)
DRU00113 | 113 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Das Symbol ist in der Mitte zwischen Anfangs- und Endpunkt (Mittelpunkt) und auf die Achse im Mittelpunkt des linienförmigen REOs zu platzieren. Die Ausrichtung ist in Richtung des REOs im Mittelpunkt des REOs. | Symbole von Personen-, Auto- oder Bahnfähren auf Fährlinie
DRU00114 | 114 | formalisiert | Die Schrift ist zentrisch auf das REO zu setzen. | Schrift von Biogasanlage, Landschaften (punktförmig modelliert)
DRU00116 | 116 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel und mit demselben Namen verbinden. Die Schrift ist von der rechten oberen Ecke der Boundingbox des REO um 1mm nach rechts und um 1mm nach oben mit dem Bezugspunkt links unten zu platzieren. | Namen oder Schriftzusätze flächenförmig modellierten Objekten (meist geringer geometrischer Ausdehnung)
DRU00117 | 117 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel und mit demselben Namen verbinden. Die Schrift ist von der rechten oberen Ecke der Boundingbox des REO um 1mm nach rechts und um 1mm nach oben mit dem Bezugspunkt links unten zu platzieren. | Namen oder Schriftzusätze zu linienförmig modellierten Objekten (meist geringer geometrischer Ausdehnung)
DRU00122 | 122 | formalisiert | Die Richtung des Symbols ist in Richtung des darunter liegenden oder angrenzenden Gewässers -100gon (also stromaufwärts). | Symbol Siel, Sperrwerk (punktförmig modelliert)
DRU00129 | 129 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Das Symbol ist jeweils auf den Anfangs- und Endpunkt des REOs zu platzieren. Die Richtung des Symbols im Anfangspunkt entspricht der Anfangsrichtung des REOs - 100gon, die Richtung des Symbols im Endpunkt entspricht der Endrichtung des REOs + 100gon. | Symbol Durchlass (Sickerstrecke linienförmig modelliert)
DRU00133 | 133 | formalisiert | Die Ausrichtung des Symbols ist in Richtung der darunter liegenden Bahnstrecke - 100gon. | Symbol Bahnhof oder Haltestelle (punktförmig modelliert)
DRU00140 | 140 |  | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel und mit demselben Namen verbinden. |
DRU00151 | 151 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Abstand Muster horizontal: 500/100mm Abstand Muster vertikal: 300/100mm Versatz Muster untereinander: 200/100mm | Flächenmuster Torf
DRU00152 | 152 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Abstand Muster horizontal: 60/100mm Abstand Muster vertikal: 30/100mm Versatz Muster untereinander: 30/100mm | Flächenmuster Friedhof, Waldbestattungsfläche, Düne
DRU00171 | 171 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel und mit demselben Namen verbinden. Die Schrift ist zentrisch in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen. | Schrift in Fläche platzieren (Schutzzone)
DRU00310 | 310 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Linie punktieren Punktabstand Mitte-Mitte: 600/100mm Lücke am Anfang: 0mm Lücke am Ende: -600/100mm | Linienmuster Pipeline
DRU00311 | 311 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Linie punktieren Punktabstand Mitte-Mitte: 300/100mm Lücke am Anfang: 0mm Lücke am Ende: -300/100mm | Linienmuster Bandstraße
DRU00312 | 312 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Linie punktieren Punktabstand Mitte-Mitte: 400/100mm Lücke am Anfang: 0mm Lücke am Ende: -400/100mm | Linienmuster Luftseilbahn, Großkabinenbahn, Kabinenbahn, Umlaufseilbahn, Schwebebahn
DRU00313 | 313 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Auf den Anfangs- und Endpunkt des REO ist jeweils ein Querstrich symmetrisch und senkrecht zur Richtung des REOs im Anfangs- bzw. Endpunkt mit einer Liniengesamtlänge von 50/100mm zu setzen. | Querstriche am Anfang und Ende bei Sessel- und Skilift
DRU00319 | 319 | DRU00110 | Am Linienanfang oder Linienende, das ist der Punkt, der im Gewässer liegt, wird die Liniensignatur nicht abgeschnitten, d.h. es erscheint ein Halbkreis. | Hafendamm, Mole
DRU00320 | 320 | formalisiert | In Digitalisierrichtung des REOs um 25/100mm nach rechts versetzt Querstriche senkrecht zum REO konstruieren mit einer Strichlänge von 50/100mm und einem Strichabstand von 50/100mm (Strichmitte-Strichmitte). Lücke am Anfang: 10/100mm Lücke am Ende: -40/100mm | Böschungsschraffen von Staudamm (linienförmig modelliert)
DRU00321 | 321 | DRU00110 DRU00111 | Parallele Scharr von Linien, deren Parallelabstand 50/100mm beträgt (Linienmitte zu Linienmitte). Die Ausrichtung der Parallelität der Scharren verläuft senkrecht zur längsten gemessenen Kante zwischen Gewässerkontur und Staudamm (Staudammoberkante). Die Linien haben von der Flächenkontur keinen Abstand. Der Abstand zur Staudammoberkante beträgt 25/100mm. | Böschungsschraffen von Staudamm (flächenförmig modelliert)
DRU00322 | 322 | DRU00110 DRU00111 | Querstriche senkrecht zum REO und von dessen Achse weg konstruieren mit einer Strichlänge von 50/100mm und einem Strichabstand (Mitte-Mitte) von 50/100mm. Die Richtung der Querstriche ist vom REO aus gewässerabwärts bzw. weg von der angestauten Gewässerfläche. Beginn des ersten Querstriches (bezogen auf Strichmitte) ab dem Anfang des REO: 25/100mm Ende des letzten Querstriches (bezogen auf Strichmitte) vor dem Ende des REO: 25/100mm | Schraffen Wehr (linienförmig modelliert)
DRU00323 | 323 | DRU00110 | wie PNR 322, jedoch werden die Querstriche nicht zum flächenförmigen REO konstruiert, sondern zum nach PNR 112 erzeugten linienförmigen Präsentationsobjekt (Skelettachse der Fläche). | Schraffen Wehr (flächenförmig modelliert)
DRU00324 | 324 | DRU00110 | Auf den Anfangs- und Endpunkt des REOs jeweils ein Symbol der angegebenen Symbolnummer platzieren. Die Richtung beider Symbole zeigen von der Achse des REOs aus gesehen in Fließrichtung. Die Richtung der Symbole wird wie folgt berechnet: wenn die Digitalisierrichtung des REOs so verläuft, dass die Fließrichtung des darunterliegenden Gewässers links der Richtung vom Anfangs- zum Endpunkt des REOs liegt, dann hat das Symbol am Anfangspunkt des REO die Anfangsrichtung des REOs - 100gon, die Richtung des Symbols im Endpunkt entspricht der Endrichtung des REOs. wenn die Digitalisierrichtung des REO so verläuft, dass die Fließrichtung des darunterliegenden Gewässers rechts der Richtung vom Anfangs- zum Endpunkt des REOs liegt, dann hat das Symbol am Anfangspunkt des REO die Anfangsrichtung des REOs + 200gon, die Richtung des Symbols im Endpunkt entspricht der Endrichtung des REOs +100gon. | Symbol Sicherheitstor (linienförmig modelliert)
DRU00326 | 326 | DRU00110 | Die Geometrie des REO ist als Konstruktionslinie zu verwenden: Das REO ist Hypotenuse eines gleichschenkligen, rechtwinkligen Dreiecks. Die Dreiecksspitze zeigt stromaufwärts, bei Flutschleusen gegen die Flutrichtung. Die Katheten des so berechneten Dreiecks sind darzustellen. | Linie Siel (linienförmig modelliert)
DRU00327 | 327 |  | Auf den Anfangs- und Endpunkt der nach PNR 326, 329 oder 330 konstruierten Linie ist jeweils ein Symbol der angegebenen Signaturnummer zu platzieren. Die Richtung des Symbols im Anfangspunkt entspricht der Anfangsrichtung des REOs -100gon, die Richtung des Symbols im Endpunkt entspricht der Endrichtung des REOs. | Quadrat Siel (linienförmig modelliert)
DRU00328 | 328 |  | wie PNR 327, jedoch werden die Symbole nicht auf das flächenförmige REO bezogen konstruiert, sondern zum nach PNR 329 erzeugten linienförmigen Präsentationsobjekt. | Quadrat Siel (flächenförmig modelliert)
DRU00329 | 329 |  | Bezogen auf die Fläche des REOs und des darunter liegenden Gewässers sind zwei Linien zu konstruieren mit folgenden Eigenschaften: Die zwei Linien sind Katheten eines gleichschenkligen, rechtwinkligen Dreiecks, dessen Basis quer, d.h. senkrecht zur Fließrichtung, zum darunter liegenden Gewässer liegt. Die Breite der Basis des Dreiecks entspricht der Breite Fläche des REOs, die quer, d.h. senkrecht zur Fließrichtung, zum darunter liegenden Gewässer liegt. Die Dreiecksspitze zeigt stromaufwärts, bei Flutschleusen gegen die Flutrichtung. Die Katheten des so berechneten Dreiecks sind darzustellen. | Linien Siel, Sperrwerk (flächenförmig modelliert)
DRU00330 | 330 |  | In die Fläche des REO ist eine Linie quer, d.h. senkrecht, zum darunter liegenden oder angrenzenden Gewässer zu konstruieren. Die Länge der Linie entspricht der Breite des darunter liegenden Gewässers. | Linie Sicherheitstor (flächenförmig modelliert)
DRU00345 | 345 |  | Die Ausrichtung der Signatur erfolgt nach der Örtlichkeit. | Spielfeld, Stadion, Sprungschanze (jeweils punktförmig modelliert)
DRU00346 | 346 | DRU00110 | Das Symbol ist in den Schwerpunkt der Fläche zu setzen; die Ausrichtung des Symbols erfolgt nach der Örtlichkeit. | Sportplatz- oder Stadionsymbol in Fläche platzieren
DRU00350 | 350 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zum REO und mittig auf der Achse des REO Querstriche mit Strichlänge 70/100mm und Strichabstand 60/100mm (Strichmitte-Strichmitte) konstruieren. Die Lücke der Querstriche am Anfang und Ende beträgt 30/100mm. | Linienmuster des Ringwalls
DRU00352 | 352 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zur Kontur und mittig auf der Kontur der Fläche Querstriche mit Strichlänge 70/100mm und Strichabstand 60/100mm (Strichmitte-Strichmitte) konstruieren. Die Lücke der Querstriche am Anfang und Ende beträgt 0mm. | Konturbemusterung des flächenförmigen Ringwalls
DRU00354 | 354 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zum REO sind von der Achse des REO weg Striche mit einer Länge von 40/100mm alternierend links und rechts der Achse des REO zu zeichnen. Strichabstand: 180/100mm Lücke am Anfang: 90/100mm Lücke am Ende: -90/100mm | Linienmuster Zaun Querstriche
DRU00369 | 369 | DRU00110 | Es sind zwei Linienzüge auf der Kontur der Fläche zu konstruieren: Diejenigen Teile der Flächenkontur, die in Richtung des/der REOs liegen, das/die eine Relation hatDirektUnten auf die Brücke hat/haben, sind als Brückenkontur darzustellen. | Brückenkontur (Brücke flächenförmig modelliert)
DRU00371 | 371 |  | Es sind zwei Linienzüge auf denjenigen Seiten der Kontur zu konstruieren, die senkrecht zur Richtung des/der REOs liegen, das/die eine Relation hatDirektUnten auf den Tunnel/die Schutzgalerie hat/haben. | Tunnelportale (flächenförmig modelliert)
DRU00380 | 380 | DRU00110 | Es sind zwei Linienzüge auf der Kontur der Fläche zu konstruieren: Diejenigen Teile der Flächenkontur, die in Richtung der Gewässerstationierungsachse liegen, die im Fließgewässer liegt, das eine Relation hatDirektUnten auf die Brücke hat, sind als Brückenkontur darzustellen. | Brückenkontur (Brücke flächenförmig modelliert) bei flächenförmig modelliertem Fließgewässer
DRU00400 | 400 | formalisiert | Kontur auf den Flächenrand zeichnen; bei angrenzenden Flächen mit derselben Signaturierungsregel wird die Kontur unterdrückt. |
DRU00404 | 404 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Abstand Muster horizontal: 720/100mm Abstand Muster vertikal: 210/100mm Versatz Muster untereinander: 360/100mm | Flächenmuster Sumpf, nasser Boden
DRU00407 | 407 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Abstand Muster horizontal: 300/100mm Abstand Muster vertikal: 110/100mm Versatz Muster untereinander: 150/100mm | Flächenmuster Baumschule, Obst- und Nussplantage
DRU00412 | 412 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Abstand Muster horizontal: 220/100mm Abstand Muster vertikal: 110/100mm Versatz Muster untereinander: 110/100mm | Flächenmuster Hopfen
DRU00413 | 413 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Abstand Muster horizontal: 220/100mm Abstand Muster vertikal: 110/100mm Versatz Muster untereinander: 110/100mm | Flächenmuster Rebfläche
DRU00415 | 415 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Abstand Muster horizontal: 110/100mm Abstand Muster vertikal: 140/100mm Versatz Muster untereinander: -20/100mm | Flächenmuster Fels
DRU00417 | 417 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Abstand Muster horizontal: 60/100mm Abstand Muster vertikal: 60/100mm Versatz Muster untereinander: 0/100mm | Flächenmuster Sand
DRU00419 | 419 | DRU00110 | Das Flächenmuster besteht aus den Signaturen 41901 (Muster_K), 41902 (Muster_M) und 41903 (Muster_G). Die Positionen sind in einem Einbettrechteck definiert. Muster_K steht bei (-266;146), (-226;114), (-147;107), (-53;119), (47;142), (110;126), (179;148), (-262;32), (-203;39), (-151;24), (-139;61), (23;43), (36;89), (41;7), (81;25), (88;87), (156;14), (-55;0), (-211;-38), (-138;-43), (-76;-46), (-49;-60), (-30;-52), (39;-42), (66;-90), (101;-72), (140;-38), (187;-76), (228;-13), (-243;-100), (-88;-99), (-3;-105), (253;-98), (-196;-164), (-167;-124), (-117;-137), (-64;-148), (-18;-171), (14;-143), (51;-127), (60;-163), (110;-178), (120;-148), (148;-124), (164;-160), (205;-150). Muster_M steht bei (-101;158), (-7;100), (-187;77), (-88;42), (255;73), (-101;-2), (0;-19), (20;-74), (81;-35), (92;-115). Muster_G steht bei (-189;150), (-180;-80), (120;168), (-93;101), (170;97). Abstand Einbettrechteck horizontal: 545/100mm Abstand Einbettrechteck vertikal: 370/100mm Versatz Einbettrechteck untereinander: 100/100mm | Flächenmuster Geröll
DRU00420 | 420 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Linie punktieren Punktabstand Mitte-Mitte: 250/100mm Lücke am Anfang: 45/100mm Lücke am Ende: -45/100mm | Linienmuster Baumreihe
DRU00421 | 421 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Linie punktieren Punktabstand Mitte-Mitte: 80/100mm Lücke am Anfang: 25/100mm Lücke am Ende: -25/100mm | Linienmuster Hecke ohne Wall
DRU00422 | 422 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Linie punktieren Punktabstand Mitte-Mitte: 80/100mm Lücke am Anfang: 25/100mm Lücke am Ende: -25/100mm | Linienmuster Knick, Wallhecke
DRU00450 | 450 |  | Die Kontur der Fläche wird in den Teilen nicht dargestellt, in denen eine gemeinsame Geometrie mit einem REO der Objektart 44001 (AX_Fliessgewaesser) oder der Objektart 44005 (AX_Hafenbecken) oder der Objektart 44006 (AX_StehendesGewaesser) oder der Objektart 44007 (AX_Meer) besteht. | Keine Darstellung der Kontur eines Hafenbeckens, eines Fließgewässers, eines stehenden Gewässers oder eines Meeres.
DRU00512 | 512 |  | Die Richtung der Signatur ist in Richtung der darunter liegenden Gewässerachse + 100gon (also in Fließrichtung stromabwärts). | Wasserfall (punktförmig modelliert)
DRU00513 | 513 | DRU00110 DRU00111 | REO mit angegebenem Symbol bemustern: Symbolabstand (von Bezugspunkt zu Bezugspunkt): 80/100mm Symbolrichtung: Richtung des REO im Bezugspunkt Lücke am Anfang: 56/100mm Lücke am Ende: -56/100mm | Linienmuster Wasserfall (linienförmig modelliert)
DRU00514 | 514 | DRU00110 DRU00111 | In die Fläche des REO sind mehrere Linien zu konstruieren. Die Linien verlaufen parallel zueinander und quer zur Fließrichtung des darunter liegenden oder angrenzenden Gewässers. Der Abstand der parallelen Linien beträgt 80/100mm. Diese Linien sind nach PNR 513 zu bemustern. | Linienmuster Wasserfall (flächenförmig modelliert)
DRU00516 | 516 | DRU00110 | Abstand Muster horizontal: 160/100mm Abstand Muster vertikal: 40/100mm Versatz Muster untereinander: 70/100mm Richtung der Striche und des Musters in Fließrichtung des Gewässers | Flächenmuster Stromschnelle
DRU00517 | 517 |  | Der Querbalken der Signatur liegt im Gewässer, die Richtung der Signatur ist senkrecht zur angrenzenden Gewässerkontur. | Anleger (punktförmig modelliert)
DRU00522 | 522 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) links und rechts jeweils um den halben Strichabstand versetzt konstruieren. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen) | Muster Damm oder Einschnitt ohne Verkehrsführung
DRU00523 | 523 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 82/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (links) an Autobahnen mit getrennten Fahrbahnen, an Autobahnen mit getrennten Fahrbahnen, im Bau
DRU00524 | 524 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 82/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) an Autobahnen mit getrennten Fahrbahnen, an Autobahnen mit getrennten Fahrbahnen, im Bau
DRU00525 | 525 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 29/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (links) an Autobahnen ohne getrennte Fahrbahnen und Straßen mit FSZ 1 (Auffahrten)
DRU00526 | 526 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 29/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) an Autobahnen ohne getrennte Fahrbahnen und Straßen mit FSZ 1 (Auffahrten)
DRU00527 | 527 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 67/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (links) an Straßen mit getrennten Fahrbahnen (nicht Autobahnen)
DRU00528 | 528 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 67/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) an Straßen mit getrennten Fahrbahnen (nicht Autobahnen)
DRU00529 | 529 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 44/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (links) an Autobahnen ohne getrennte Fahrbahnen mit FSZ>1 (Auffahrten) an Bundesstraßen, Landesstraßen, Staatsstraßen, Kreisstraßen und Gemeindestraßen, Nicht öffentliche Straße, Sonstige öffentliche Straße mit Überörtlicher Verkehr
DRU00530 | 530 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 44/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) an Autobahnen ohne getrennte Fahrbahnen mit FSZ>1 (Auffahrten) an Bundesstraßen, Landesstraßen, Staatsstraßen, Kreisstraßen und Gemeindestraßen, Nicht öffentliche Straße, Sonstige öffentliche Straße mit Überörtlicher Verkehr
DRU00531 | 531 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 24/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (links) an Gemeindestraßen ohne Überörtlicher Verkehr
DRU00532 | 532 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 24/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) an Gemeindestraßen ohne Überörtlicher Verkehr
DRU00533 | 533 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 24/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (links) an Hauptwirtschaftswegen und Schmalen Gassen
DRU00534 | 534 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 24/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) an Hauptwirtschaftswegen und Gassen
DRU00535 | 535 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 10/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (links) an Wirtschaftswegen, an Radweg, Rad- und Fußweg
DRU00536 | 536 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 10/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) an Wirtschaftswegen, an Radweg, Rad- und Fußweg
DRU00537 | 537 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 20/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (links) an Eisenbahn, Personenverkehr, Güterverkehr, S-Bahn, Museumsbahn (Normalspur), in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
DRU00538 | 538 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 20/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) an Eisenbahn, Personenverkehr, Güterverkehr, S-Bahn, Museumsbahn (Normalspur), in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen
DRU00539 | 539 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 7.5/100mm links zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (links) an Eisenbahn, Personenverkehr, Güterverkehr, S-Bahn, Museumsbahn (Schmalspur, Breitspur), in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen an Gleisen
DRU00540 | 540 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster Senkrecht zum REO Querstriche mit Strichlänge 40/100mm und Strichabstand 45/100mm (Strichmitte-Strichmitte) ab einem Abstand 7.5/100mm rechts zur Achse des REO konstruieren. Die Querstriche links und rechts sind nicht versetzt. Die Lücke am Anfang und Ende jeweils 22/100mm zum ersten Querstrich (vom REO-Anfang/-Ende zur Querstrichmitte gemessen). | Muster Damm für Verkehrsführung (rechts) an Eisenbahn, Personenverkehr, Güterverkehr, S-Bahn, Museumsbahn (Schmalspur, Breitspur), in Betrieb, außer Betrieb, stillgelegt, verlassen an Gleisen
DRU00601 | 601 | DRU00140 | Die Schrift ist in der Mitte zwischen Anfangs- und Endpunkt (Mittelpunkt) und entlang des Verlaufes des linienförmigen Objektes zu platzieren. Der Abstand der Schrift, bezogen auf die vertikale Ausrichtung unten ist 40/100mm außerhalb der Signatur des linienförmigen Objektes. Die Schrift zeigt mit ihrer unteren Standlinie zum linienförmigen Objekt. Die Richtung der Standlinie der Schrift muss < 200gon sein. | Gewässernamen an linienförmig modellierten Kanälen für die Schifffahrt oder Gewässern, Namen von Gewässerstationierungsachsen
DRU00602 | 602 | DRU00140 | Die Schrift ist in der Mitte zwischen Anfangs- und Endpunkt (Mittelpunkt) und parallel zur Richtung der Achse im Mittelpunkt des linienförmigen Objektes zu platzieren. Der Abstand der Schrift, bezogen auf die vertikale Ausrichtung unten ist 30/100mm außerhalb der Signatur des linienförmigen Objektes. Die Schrift zeigt mit ihrer unteren Standlinie zum linienförmigen Objekt. Die Richtung der Standlinie der Schrift muss < 200gon sein. | Straßenkurzbezeichnung von Landes-, Staats- und Kreissstraßen; Namen oder Schriftzusätze von Bahnstrecken; Schriftzusätze zu Gewässern; Namen zu folgenden linienförmig modellierten REOs: Transportanlage, Sickerstrecke, Damm, Anlagen für Sport, Freizeit und Erholung, Vegetationsmerkmal, Schifffahrtslinien
DRU00604 | 604 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Das Symbol ist * auf die Mitte der Achse des REOs AX_BauwerkOderAnlageFuerIndustrieUndGewerbe oder * auf die Mitte der Achse des REOs AX_SonstigesBauwerkOderSonstigeEinrichtung zu platzieren. | Symbol für Denkmal
DRU00605 | 605 | DRU00140 | Die Schrift ist in der Mitte der Fläche AX_Fliessgewaesser in Richtung des Gewässerverlaufes zu platzieren. Die Richtung der Standlinie der Schrift, berechnet aus der Verbindung Anfangspunkt zu Endpunkt der Standlinien oder umgekehrt, muss < 200gon sein. | Gewässernamen an flächenförmig modellierten Gewässern
DRU00606 | 606 | DRU00140 | Die Schrift ist in der Mitte zwischen Anfangs- und Endpunkt (Mittelpunkt) und entlang des Verlaufes des linienförmigen Objektes zu platzieren. Der Abstand der Schrift, bezogen auf die vertikale Ausrichtung unten ist 20/100mm außerhalb der Signatur des linienförmigen Objektes. Die Schrift zeigt mit ihrer unteren Standlinie zum linienförmigen Objekt. Die Richtung der Standlinie der Schrift muss < 200gon sein. | Name von Weg, Pfad, Steig, Seilbahn, Schwebebahn, Flugverkehrsanlage (linienhaft)
DRU00607 | 607 | DRU00110 | Das Symbol ist in die Mitte der Fläche, bezogen auf deren schmale Ausdehnung, in Richtung der Fließrichtung des Gewässers zu platzieren. Die Fließrichtung ergibt sich aus der auf dem AX_Fliessgewaesser liegenden AX_Gewaesserstationierungsachse, wenn an dem REO das Attribut Fließrichtung mit TRUE belegt ist. Wenn FLR den Wert FALSE hat, ist die Fließrichtung unbekannt. | Fließrichtungspfeil in flächenförmig modellierten Gewässern
DRU00608 | 608 | DRU00110 | Das Symbol ist in der Mitte zwischen Anfangs- und Endpunkt (Mittelpunkt) und parallel zur Richtung der Achse im Mittelpunkt des linienförmigen Objektes in Richtung der Fließrichtung des Gewässers zu platzieren. Der Abstand zwischen der Außenkante des Symbols und der Außensignatur des linienförmigen Objektes beträgt 30/100mm. | Fließrichtungspfeil in linienförmig modellierten Gewässern mit bekannter Fließrichtung
DRU00609 | 609 |  | Das Symbol ist in Richtung des Tideflusses in den Schwerpunkt der Fläche zu platzieren. | Tidepfeil im Meer
DRU00610 | 610 | DRU00140 | Die Schrift mit Symbol ist zentrisch (ausgehend von der Schrift- und Symbolmitte) auf die Mitte der Achse des mit dem ZUSO verknüpften REOs AX_Strassenachse zu platzieren. Dabei sollen sich die Symbole ab einer Gesamtlänge aller REOs eines ZUSOs von 200mm in einem Mindestabstand von 200mm und einem Maximalabstand von 300mm wiederholen. Das erste Symbol bezogen auf die gesamte Länge der zum ZUSO gehörenden REOs soll nach 100mm platziert werden, das letzte 100mm vor deren Ende. Die dazwischen liegenden Symbole werden im Rahmen des Mindest- und Maximalabstands verteilt. Bei einer Gesamtlänge der REOs, die zu einem ZUSO gehören, von unter 200mm ist ein Symbol zentrisch auf den Achsverlauf der REOs zu platzieren. Hat ein ZUSO mehrere Kurzbezeichungen (z. B. Bundesautobahn- mit Europastraßennummer), werden diese Symbole in einem Abstand von 7,5mm (Symbolmitte zu Symbolmitte) versetzt zueinander platziert. Bei der Reihenfolge soll dabei, innerhalb der Autobahn-, Bundesstraßen- und Europastraßennummern die nummerische Reihe eingehalten und in der Rangfolge zuerst die Autobahn- bzw. Bundesstraßen- und danach die Europastraßennummern aufgeführt werden. Bei der oben beschriebenen Verteilung der Symbole über die Gesamtlänge ist in diesem Fall von der Achsmitte der zueinander gehörenden und platzierten Symbole auszugehen. | Ort der Straßenkurzbezeichnung und Symbole von Bundesautobahnen, Bundesstraßen, Europastraßen
DRU00618 | 618 | formalisiert | Alle benachbarten REOs im Tunnel oder Schutzgalerie verbinden. | Darstellung Tunnelverlauf und/oder Tunnelportal zu linienförmig modellierten Tunnelachsen
DRU00619 | 619 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster REO mit angegebener Linie bemustern: Linienabstand (von Bezugspunkt zu Bezugspunkt): 180/100mm Linienlänge: 65/100mm Linienrichtung: Richtung des REO im Bezugspunkt - 100gon Lücke am Anfang: 90/100mm Lücke am Ende: -90/100mm | Linienmuster von Schmalspurbahn, Breitspurbahn, Magnetschwebebahn, Zahnradbahn, Standseilbahn
DRU00620 | 620 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster REO mit angegebenem Symbol bemustern: Symbolabstand (von Bezugspunkt zu Bezugspunkt): 7500/100mm Symbolrichtung: Richtung des REO im Bezugspunkt - 100gon Lücke am Anfang: 3750/100mm Lücke am Ende: -3750/100mm | Linienmuster von Symbolen zur Signaturierung von elektrifizierten, nicht elektrifizierten, eingleisigen oder mehrgleisigen Bahnen
DRU00623 | 623 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Links parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 47.5/100mm zeichnen. | Oberkanten von Einschnitt ohne Verkehrsführung (links)
DRU00624 | 624 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Rechts parallel zur Achse des REO eine Linie im Abstand von 47.5/100mm zeichnen. | Oberkanten von Einschnitt ohne Verkehrsführung (rechts)
DRU00720 | 720 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. Musterausgleich von Linienmuster REO mit angegebenem Symbol bemustern. Punktabstand Mitte-Mitte: 120/100mm Lücke am Anfang: 60/100mm Lücke am Ende: -60/100mm | Linienmuster Fels
DRU00722 | 722 | DRU00110 DRU00111 | Kontur des REO mit angegebenem Symbol (Dreieck) im Abstand von 60/100mm bemustern. Das Symbol steht mit der Längsachse senkrecht zur Kontur und die Spitze des Dreiecks zeigt in Richtung des Gefälles. | Linienmuster von Steilrand, Kliffkante
DRU00729 | 729 |  | Die Schrift ist zentrisch auf die Achse des REOs AX_Hoehenlinie zu setzen. Die Ausrichtung der Schrift ist in Richtung des REOs im Bezugspunkt der Schrift und in Richtung des Geländeanstiegs. | Höhenlinienzahl
DRU00740 | 740 | DRU00110 DRU00111 | Senkrecht zum REO Querstriche * mit Strichlänge SL und * Strichabstand SA (Strichmitte-Strichmitte) * zur Achse des REO in Richtung des Gefälles konstruieren. | Allgemeine Regel für Querstriche an Böschungen
DRU00741 | 741 | DRU00110 DRU00111 DRU00740 | PNR 740 mit: SL: 40/100mm SA: 45/100mm | Muster für Böschung
DRU00750 | 750 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden Die Schrift ist mindestens einmal verlaufsorientiert parallel zum Grenzband im Abstand von 50/100mm innerhalb der Schutzzone zu platzieren. Bei größeren Gebietsausdehnungen ist die Beschriftung zu wiederholen. Textabstand: ca. 16 cm | Beschriftung von Ruhezonen und Kernzonen im Nationalpark bzw. Biosphärenreservat
DRU00800 | 800 | formalisiert | Linienverschneidung: Kontur auf den Flächenrand zeichnen; bei angrenzenden Flächen mit derselben Objektart wird die Kontur unterdrückt. | Linienverschneidung bei flächenförmigen Objekten
DRU00900 | 900 |  | Linienverschneidung für Linienmuster: Es wird nur der Teil der Geometrie gezeichnet der die höhere Priorität hat. | Linienverschneidung für Linienmuster
DRU00911 | 911 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel und mit demselben Namen verbinden. Die Schrift ist vom Schwerpunkt der Fläche aus um 2 mm nach rechts und 2 mm nach oben mit dem Bezugspunkt links unten zu platzieren. | Namen zu flächenförmig modellierten Objekten (bei gleichzeitiger Existenz von darzustellenden Einzelsymbolen)
DRU00915 | 915 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. | Linienversatz für Naturschutzgebiets-, Truppenübungsplatz-, Ruhe- bzw. Kernzonengrenzen
DRU00920 | 920 | formalisiert | Alle benachbarten REOs mit derselben Signaturierungsregel verbinden. | Linienversatz für Nationalpark- und Biosphärenreservatsgrenzen